Sans fil (Personnel)

Vue d'ensemble
  L'appareil prend en charge à la fois les sécurités de niveau personnel et entreprise. Cette page est réservée à la configuration des paramètres de niveau personnel ou entreprise.
Mode de communication
  Il existe deux types de réseaux sans fil : mode infrastructure et mode ad hoc.
Infrastructure
  Les réseaux en mode infrastructure sont dotés d’un point d'accès central, généralement un routeur sans fil, au cœur du réseau. C'est par ce point d'accès central que toutes les tâches d'impression sont reçues par l'appareil.
Ad-hoc
  Les réseaux Ad-hoc (également appelés réseau poste à poste) n'ont pas de point d'accès central. Les clients sans fil communiquent directement avec les autres. Quand l'appareil sans fil est configuré dans ce mode, il reçoit directement toutes les tâches de l'ordinateur qui envoie les données d'impression.
Nom du réseau sans fil (SSID)
  Le SSID (Service Set Identifier) spécifie le réseau sans fil à utiliser.
Canal
  Les réseaux sans fil utilisent des canaux. Ils peuvent utiliser jusqu'à 13 canaux. Le nombre de canaux disponibles est cependant limité dans de nombreux pays.
Méthode d'authentification et mode de cryptage
  La plupart des réseaux sans fil utilisent des paramètres de sécurité.
  Ces paramètres de sécurité définissent l'authentification (la façon dont l'appareil s'identifie auprès du réseau) et le cryptage (la façon dont les données sont codées quand elles sont envoyées sur le réseau).
  Si vous ne définissez pas correctement ces options lors de la configuration du périphérique sans fil, ce dernier ne peut se connecter au réseau sans fil.
  Il est donc essentiel de bien configurer ces options.
  Veuillez vous reporter aux informations ci-dessous pour identifier les méthodes d'authentification et de chiffrement prises en charge par le périphérique sans fil pour l'utilisation domestique (personnelle).
Méthodes d'authentification
  Ce périphérique prend en charge les méthodes suivantes pour l'utilisation domestique (personnelle) :
  - Système ouvert
  - Clé partagée (mode infrastructure uniquement)
  - WPA/WPA2-PSK
Open System
  Les appareils sans fil sont autorisés à accéder au réseau sans authentification.
Clé partagée
  Une clé secrète prédéterminée est partagée par tous les appareils qui accéderont au réseau sans fil.
WPA/WPA2-PSK
  Une phrase codée secrète prédéterminé est partagée par tous les appareils qui accéderont au réseau sans fil.
  Cette méthode d'authentification vous permet de communiquer de façon sûre à l'aide d'une puissante méthode de cryptage.
  WPA/WPA2-PSK peut seulement être utilisé sur un réseau d'infrastructure sans fil.
Méthodes de cryptage
  Le chiffrement permet de sécuriser les données. Ce périphérique prend en charge les méthodes suivantes pour l'utilisation domestique (personnelle) :
Aucun
  Aucune méthode de cryptage n'est utilisée.
WEP
  Avec WEP (Wired Equivalent Privacy), les données sont transmises et reçues avec une clé sécurisée.
TKIP
  Le protocole TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) élimine le risque d'exploitation par des intrus des lacunes de sécurité résultant de l'utilisation de clés WEP allouées manuellement. Les clés TKIP sont générées automatiquement et sont plus longues que les clés WEP. Elles sont donc plus sûres que les clés WEP standard.
AES
  AES (Advanced Encryption Standard) est une norme de cryptage fort compatible Wi-Fi®.
Clé du réseau
  Règles pour chaque méthode de sécurité :
Système ouvert/Clé partagée avec WEP
  Entrez la clé WEP qui sera utilisée pour accéder à votre réseau. Cette clé correspond à une valeur de 64 ou 128 bits qui doit être saisie sous un format ASCII ou HEXADECIMAL.
64(40) bits ASCII :
  Utilise 5 caractères texte.
  par ex. « Hello » (fait une distinction entre les majuscules et les minuscules).
64 (40) bits Hexadécimal :
  Utilise des données hexadécimales de 10 chiffres.
  par ex. « 71f2234aba »
128 (104) bit ASCII :
  Utilise 13 caractères texte.
  par ex. « Wirelesscomms » (fait une distinction entre les majuscules et les minuscules).
128 (104) bits Hexadécimal :
  Utilise des données hexadécimales de 26 chiffres.
  par ex. « 71f2234ab56cd709e5412aa3ba+N38 »
WPA/WPA2-PSK et TKIP/AES
  Utilisent une clé pré-partagée (Pre-Shared Key ou PSK) entre 7 et 64 caractères de long.