TCP/IP (Беспроводной)

Обзор
  На этой странице можно изменить параметры TCP/IP.
  ПРИМЕЧАНИЕ .
  Если вы отключите IP (протокол Интернета), то не сможете настроить сервер печати через Интернет.
IP-адрес
Маска подсети
  Введите IP-адрес сервера печати (обратитесь к администратору сети, чтобы узнать этот IP-адрес).
Шлюз
  Если вы используете шлюз (маршрутизатор), введите его адрес (обратитесь к администратору сети, чтобы узнать адрес шлюза).
Метод загрузки
  Если задан метод STATIC, то сервер печати использует IP-адрес, маску подсети и адрес шлюза. В ином случае это поле показывает, какой протокол будет использоваться, чтобы получить эти параметры при включении или перезагрузке сервера. Если разрешен протокол APIPA, то сервер печати будет использовать генерируемый протоколом APIPA IP-адрес в случае, когда недоступен DHCP-сервер или другой сервер, который может автоматически присваивать IP-адреса.