Service

Überblick
  Auf dieser Seite können die Parameter für den aus der Serviceliste ausgewählten Service modifiziert werden.
Servicename
  Gibt den Namen des Services an. Gewöhnlich braucht dieses Feld nicht geändert zu werden.
Serviceanschluß
  Gibt den zu diesem Service gehörigen tatsächlich vorhandenen Anschluss an.
Protokolle
  Über diese Kontrollkästchen werden die für diesen Service aktivierten Protokolle definiert.
Filter
  Hier wird bei Bedarf der Datenfilter für diesen Service vorgegeben.
  0 bedeutet kein Filter, die Daten passieren unverändert durch.
  1 bedeutet Text ersetzen, Standard ist CRLF für LF.
  2 zeigt AppleTalk-Druckauftrag an. Filter hängt von Hardware und ausgewählten Optionen ab.
  3 wandelt normalen Text in PostScript um.
  4 wandelt ausgegebene Daten in binäre (tagged) PostScript-Daten um.
Steuerzeichenfolgen
  Zur Definition der am Anfang oder am Ende eines Druckauftrags zu sendenden Zeichen.
Raw-TCP-Anschluß
  Ist diese Einstellung nicht Null, so definiert sie einen für den Anschluss zu diesem Service zu verwendenden TCP-Anschluss.
Bidirektional
  Ist diese Option aktiviert, so schickt der Service Daten vom Drucker zum Netzwerk zurück. Gewöhnlich braucht man diese Einstellung nicht zu ändern. Bei nicht bidirektionalen PostScript-Druckern kann man die bidirektionale Unterstützung abschalten, um AppleTalk-Spoofing zu ermöglichen.