IPv6 (Cablé)

Généralités
  Cette page permet de modifier les paramètres IPv6.
  Le protocole IPv6 est désactivé par défaut. Pour l'activer, cliquez sur l'option "Activer".
Accorder la priorité au protocole IPv6
  Quand cette option est sélectionnée, les adresses IPv6 ont priorité par rapport aux adresses IPv4.
Adresse IPv6 statique
  Entrez l'adresse IPv6 à assigner au serveur d'impression.
Activer cette adresse
  Pour utiliser l'adresse IPv6 saisie manuellement, cochez la case "Activer cette adresse".
Adresse IP du serveur DNS primaire
Adresse IP du serveur DNS secondaire
  Entrez l'adresse IP du serveur DNS primaire et secondaire en option.
Liste des adresses IPv6
  Il s'agit de la liste des adresses IPv6 assignées à cet appareil.