SNMP

Überblick
  Auf dieser Seite können die SNMP-Parameter geändert werden.
Betriebsart des SNMP-Modus
  Die Betriebsart des SNMP-Modus wird angegeben.
SNMP v1/v2c-Moduseinstellungen
  Wenn Sie eine ältere Version als BRAdmin Professional Ver. 2.80 oder eine ältere Version als BRAdmin Light Ver. 1.10 für Macintosh® verwenden, muss diese Einstellung aktiviert sein, wenn auf den Drucker zugegriffen wird.
SNMPv3-Moduseinstellungen
Benutzername
  Geben Sie den "Benutzernamen" ein, um die SNMPv3-Verbindung zu verwenden.
Art des Schlüssels
  Der Schlüssel wird zur Authentifizierung und Verschlüsselung verwendet.
Kennwort
  16 ASCII-Zeichen
Binäre Schlüssel
  32 Byte Hexadezimalzeichen.
Kontextname
  Geben Sie einen "Kontextnamen" ein, um die SNMPv3-Verbindung zu verwenden.