Service

Généralités
  Cette page permet de modifier les paramètres associés au service que vous avez sélectionné dans la liste de services.
Nom du service
  Spécifiez le nom du service. En principe, vous n'avez pas besoin de modifier ce champ.
Port du service
  Spécifie le port physique associé au service.
Protocoles
  Ces cases à cocher déterminent les protocoles de réseau autorisés pour ce service.
Filtre
  Spécifie le filtre de données, le cas échéant, pour ce service.
  0 correspond à aucun filtre, les données sont transmises telles quelles.
  1 correspond à la substitution de texte, par défaut CRLF pour LF.
  2 indique un travail AppleTalk. Le filtrage dépend du matériel et des options sélectionnés.
  3 convertit du texte normal en PostScript.
  4 convertit des données de sortie en binaire référencé PostScript.
Chaînes de contrôle
  Spécifie les chaînes de caractère à envoyer au début ou à la fin d'un travail d'impression.
Port brut TCP
  Si différent de zéro, définit un port TCP à utiliser pour la connexion à ce service.
Bidirectionnel
  Si cette case est cochée, ce service renvoie des données de l'imprimante vers le réseau. En principe, vous ne devriez pas avoir besoin de le changer. Dans le cas d'une imprimante PostScript non bidirectionnelle, vous pouvez arrêter le support bidirectionnel pour activer la simulation AppleTalk.