TCP/IP (有線)

概要
  ここではTCP/IP設定の変更が行えます。
  注意：
  IP(インターネット プロトコル)を無効に設定すると、WEBを使ってのプリントサーバー設定が出来なくなります。
IPアドレス
サブネットマスク
  プリントサーバーに設定したいIPアドレスを入力してください。(IPアドレスの設定値はネットワーク管理者に確認してください)
ゲートウェイアドレス
  ネットワークでゲートウェイ(ルーター)を使用する場合は、ゲートウェイのアドレスを入力してください。(ゲートウェイのアドレスについては、ネットワーク管理者に確認してください)
IP設定の方法
  STATICの場合は、ここに設定されるIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイのアドレスがプリントサーバーで使用されます。STATIC以外の場合は、プリントサーバーを再起動したり電源を再投入したときにそれらの設定値を取得するためのネットワークプロトコルを指定します。また、APIPAを有効にした場合には、DHCPサーバーなどからIPアドレスが取得できなかった時に限り、APIPAの範囲で自動的にIPアドレスなどが割り当てられます。