Ethernet

Généralités
  Cette page vous permet de contrôler le mode de liaison Ethernet. L'option Auto permet au périphérique de sélectionner automatiquement le mode de liaison. Si la connexion échoue avec l'option Auto, utilisez une configuration statique et sélectionnez le mode de liaison statique 100BaseTX ou 10BaseT.
  REMARQUE : si vous configurez le mode de liaison statique de manière incorrecte, il est possible que vous ne puissiez pas communiquer avec le périphérique.