Ethernet

Обзор
  Эта страница позволяет управлять режимом связи с Ethernet. Режим «Авто» позволяет устройству автоматически выбирать режим канала. Если в режиме «Авто» не удается установить соединение, попробуйте статическую конфигурацию и выберите статический режим канала 100BaseTX или 10BaseT.
  ПРИМЕЧАНИЕ. Если установлен неверный статический режим связи, возможно, не удастся выполнять обмен данными с устройством.