主页 > 网络 > 适用于高级用户的技术信息 > 配置 IP 地址的其他方式 > 使用 RARP 配置 IP 地址

### 使用 RARP 配置 IP 地址

相关型号:LJ2655DN

在使用逆向地址解析协议 (RARP) 配置 IP 地址前，必须将设备的引导方式设置为 RARP。 若要更改引导方式，请使用设备操作面板、BRAdmin 应用程序或网络基本管理。

可以使用主机上的 RARP 配置 Lenovo 打印服务器的 IP 地址。通过编辑/etc/ethers文件 (如果文件不存在，您可以新建一个文件) 来完成，输入大致如下：

00:80:77:31:01:07 BRN008077310107 (无线网络为BRW008077310107)

第一个输入的位置为打印服务器的 MAC 地址 (以太网地址)，第二个输入的位置为打印服务器名称。(该名称必须与/etc/hosts文件中输入的名称相同。)

如果后台逆向地址解析协议 (RARP daemon) 并未运行，请启动该程序 (根据系统的不同，命令也有所不同，如 rarpd、rarpd -a、in.rarpd -a 或其他命令；如需获取更多信息，请输入man rarpd或参见您的系统文件)。若要确认 RARP 后台程序是否在基于 Berkeley UNIX® 的系统中运行，请输入以下命令：

ps -ax | grep -v grep | grep rarpd

对于基于 AT&T UNIX® 的系统，请输入：

ps -ef | grep -v grep | grep rarpd

当本设备接通电源时，Lenovo 打印服务器将从 RARP 后台程序获取 IP 地址。

相关信息
  - 配置 IP 地址的其他方式
  - 使用 ARP 配置 IP 地址

转到首页