主页 > 日常维护 > 包装和运输 Lenovo 设备

### 包装和运输 Lenovo 设备

- 如果出于任何原因必须装运本设备，请小心地将设备装回原包装，以免运输途中造成损坏。承运人应该为设备充分保价。 .

1. 按住 关闭设备电源。使设备保持关闭状态并等待至少 10 分钟，以使其冷却。
2. 断开所有电缆的连接，然后从 电源插座上拔下电源插头。

   根据型号，设备配备有不可拆分的交流电源线。

3. 取出墨粉盒和硒鼓单元组件。
4. 按下绿色锁定杆并从硒鼓单元中取出墨粉盒。
5. 将保护材料放在墨粉盒上。将墨粉盒装入塑料袋。
6. 将保护材料 (1) 向左放入设备内，如下所示。
7. 仅将硒鼓单元装回设备。
8. 合上前盖。
9. 将设备装入原包装袋中。
10. 如图所示，使用原始包装材料包裹后将本设备和打印材料装入原纸箱。
11. 合上纸箱后用胶带密封。

相关信息
  - 日常维护

转到首页