SMTP

Généralités
  Cette page permet de modifier les paramètres du périphérique.
Paramètres d’envoi des e-mails (SMTP)
Adresse du serveur
  Le champ affiche le nom d'hôte ou l'adresse IP d'un serveur de messagerie SMTP (Serveur d'envoi d'E-mail) sur votre réseau. (Ex : smtp.exemple.net ou 192.0.0.1).
  Si vous utilisez le nom DNS du serveur SMTP, vous devez utiliser le FDQN (Fully Qualified Domain Name) tel que smtp.exemple.net.
Port
  Spécifiez le numéro du port de destination du serveur SMTP auquel vous allez vous connecter.
Méthode d’authentification sur le serveur
  Spécifiez la méthode d'authentification pour le serveur SMTP. Cette valeur détermine le type de méthode utilisé pour authentifier l'utilisateur auprès du serveur SMTP.
  Aucun : ne s'authentifie pas auprès du serveur SMTP.
  SMTP-AUTH: utilise la méthode qui correspond à l'authentification SMTP. Pour cette méthode, il est nécessaire de définir correctement les détails du compte SMTP.
Nom du compte SMTP-AUTH
Mot de passe du compte SMTP-AUTH
  Spécifiez un nom et un mot de passe à valider avec le serveur SMTP. Pour spécifier qu'aucun mot de passe n'est requis, entrez un simple espace.
Adresse e-mail du périphérique
  Entrez l'adresse e-mail du périphérique.Si l'adresse d'un administrateur n'a pas été entrée correctement, l'e-mail d'avis sera envoyé au périphérique. Si vous ne définissez pas l'adresse e-mail du périphérique, l'e-mail d'avis n'est pas envoyé à l'administrateur.