主页 > 网络 > 适用于高级用户的技术信息 > 配置 IP 地址的其他方式 > 使用 ARP 配置 IP 地址

### 使用 ARP 配置 IP 地址

相关型号:LJ2655DN

即使您不能使用 BRAdmin 应用程序，并且您的网络中没有 DHCP 服务器，您也可以使用地址解析协议 (ARP) 命令。 ARP 命令适用于安装有 TCP/IP 协议的 Windows® 系统和 UNIX® 系统。 若要使用 ARP，请输入以下命令：

arp -s ipaddress ethernetaddress

ipaddress

其中，ethernetaddress为打印服务器的 MAC 地址 (以太网地址)，ipaddress为打印服务器的 IP 地址。

例如：

Windows® 系统

  Windows® 系统要求在 MAC 地址 (以太网地址) 的每个数字之间使用连字符 (短横) "-"。

  arp -s 192.168.1.2 00-80-77-31-01-07

  ping 192.168.1.2

UNIX®/Linux 系统

  通常情况下，UNIX® 和 Linux 系统要求在 MAC 地址 (以太网地址) 的每个数字之间使用冒号 ":"。

  arp -s 192.168.1.2 00:80:77:31:01:07

  ping 192.168.1.2

您必须与打印服务器处于相同的网段才能使用 ARP 命令，即在打印服务器和操作系统之间不能有路由器。

如果有路由器，您可以使用 BOOTP 或其他方式输入 IP 地址。 如果管理员已经使用 BOOTP、DHCP 或 RARP 配置系统来分配 IP 地址，那么您的 Lenovo 打印服务器可以从任何一个 IP 地址分配系统中接收 IP 地址，因此您将不需要使用 ARP 命令。 ARP 命令仅运行一次。 出于安全考虑，已使用 ARP 命令成功配置 Lenovo 打印服务器的 IP 地址时，您将不能使用其再次更改 IP 地址。 打印服务器将忽略任何类似尝试。 若要再次更改 IP 地址，请使用网络基本管理、TELNET (使用 SET IP ADDRESS 命令) 或将打印服务器恢复到出厂默认设置，这将允许您再次使用 ARP 命令。

相关信息
  - 配置 IP 地址的其他方式
  - 使用 DHCP 配置 IP 地址
  - 使用 BOOTP 配置 IP 地址
  - 使用 RARP 配置 IP 地址
  - 将网络设置重置为出厂设置

转到首页