TCP/IP (Cablé)

Généralités
  Cette page permet de modifier les paramètres TCP/IP.
  REMARQUE :
  si vous désactivez IP, vous ne pourrez pas configurer le périphérique à partir du Web.
Adresse IP
Masque de sous-réseau
  Entrez les paramètres de l'adresse IP à assigner au périphérique (demandez à votre administrateur réseau quelle adresse IP utiliser).
Passerelle
  Si vous utilisez une passerelle (routeur), entrez son adresse ici (demandez quelle est l'adresse de passerelle à utiliser à votre administrateur réseau).
Méthode d'amorçage
  Si la méthode est STATIC, les valeurs présentes dans les champs d'adresse IP, de sous-réseau et de passerelle sont utilisées par le périphérique. Sinon, ce champ indique quel sera le protocole de réseau utilisé pour acquérir ces paramètres lors de la mise sous tension ou de la rénitialisation du serveur. Si vous activez le protocole APIPA, le périphérique utilisera une adresse IP générée par APIPA en cas d'indisponibilité d'un serveur DHCP ou d'un autre serveur capable d'attribuer des adresses IP automatiques.