****************************************************************************
***************************    版本 1.0  系列驱动  *************************
****************************************************************************

1、选择型号时请注意：
   1).安装驱动时请根据打印纸张的宽度、选择安装驱动型号
   2).请双击驱动文件 Setup.exe进行安装,选择对应的型号安装直到完成
   3).点击：开始--设置--打印机和传真--右击驱动图标--属性--端口（参考下面资料）--应用  
   4).点击：常规--打印测试页(能打印出测试页即可正常使用)



2、支持打印机型号：


   ------- 热敏打印机(58mm纸宽)-----------------

   TS-T58


   ------- 热敏打印机(80mm纸宽)-----------------

   TS-T80
   TS-T82   (并口.U口.带切刀)
   TS-T82N  (串口.U口.网络口.带切刀)



   ------- 9针打印机（76mm纸宽）----------------

   TS-120
   TS-220   (带切刀)

 
   ------- 18针打印机（可兼容 STAR 18针驱动）------

   TS-280
   


   -----24针55列多功能打印机（可压缩、支持卷筒纸、平推纸、折叠纸打印）------

   TS-55K




  
端口选择参考：
1.并口选择LPT1（并口线：一.25针对25孔  二.25针对36P）
2.串口选择COM1（串口线：一.9孔对25针   二.9孔对9孔）
3.USB口（安装时如端口里面有多个USB口，请先选择第一个USB001，如不打印选USB002,USB003...）
注意：如果用户用了PCI转接卡端口就变成了LPT3或COM3，USB转接并口线依然选USB口。


提示：区分热敏和针式打印机方法（可以根据上面的纸张宽度来区分）
热敏打印机：打印纸有特殊涂层，机芯热敏片发热后与热敏纸发生化学反应打印出字。用指甲划纸张有
一面能划出清晰的黑色印记，另一面则是普通纸，只有能划出印记的那面才能打印出字.

针式打印机：打印机纸张为普通白纸，需要安装色带后针头打印在色带上才会出字。也有双层复写纸，
三层复写纸，针式打印机又叫撞击式打印机，所以打印的时候能听到响亮的出针撞击声.

