# 发送/接收设置
设备管理 > 配置 > 传真 > 发送/接收设置

配置因特网传真传送和传真接收设置。

注意

- 以下管理员和用户可以更改此页上的设置：
  - 网络管理员（传送设置）
  - 机器管理员（接收设置）
  - 登录到设定为执行用户验证的设备的用户
    用户必须具有普通的传真操作权限，并且有权更改通常只有管理员才能更改的设置。
- 视机器的类型或配置而定，有些项目可能不出现。

## 传送设置

### 最大电子邮件大小

指定是否按照最大电子邮件大小限制因特网传真传送。
在选择开时，在下面的电子邮件大小中指定最大电子邮件大小。

#### 电子邮件大小

以KB为单位输入最大电子邮件大小（128到102400KB）。

## 接收设置

### 切换接收模式

如果使用标准G3线路，则选择接收模式。

注意

- 若要使用手动接收，需要选购听筒或外线电话。

#### 自动接收

来电进入时，设备自动将其作为传真接收。在专用传真线路上使用此设置。如果来电为电话，则必须手动切换至电话模式。

#### 手动接收

来电进入时，设备发出振铃声。如果来电为传真，则必须手动切换至传真模式。

### SMTP接收文件传送设置

指定是否用传真线路发送SMTP服务器上接收的文件。
在选择开时，在下面的授权的电子邮件地址中指定授权的电子邮件地址。

注意

- SMTP 服务器设置可在配置：设备设置：电子邮件页上进行配置。

#### 授权的电子邮件地址

输入电子邮件地址。最多可以输入128个字母数字字符。
机器会传送从此处输入的电子邮件地址发出的文件。
例如，如果指定“@xyz.co.jp”，则会传送从“abc@xyz.co.jp”或“def@xyz.co.jp”等地址发送的电子邮件。不会传送从不符合设置的地址（例如“abc@xyz2.co.jp”）发送的电子邮件。

注意

- 如果接收到的电子邮件不是来自此处指定的电子邮件地址，则会删除该电子邮件，同时向SMTP服务器回发一个错误信息。即使电子邮件被删除，也不产生错误报告。

#### 加密

指定是否在将传真接收的数据发送到电子邮件地址时对其进行加密。

#### 签名

指定是否在将传真接收的数据发送到电子邮件地址时应用数字签名。

### 双面打印

指定是否双面打印传真接收的数据。

注意

- 若要启动双面打印，所接收数据的所有页必须大小相同。而且，必须在机器中装入与所接收数据大小相同的纸张。

### 方格标记

指定是否在传真信息的第一页上打印方格标记，以帮助您区分多个作业。

### 中间标记

指定是否在传真信息、列表和报告上打印中间标记。中间标记可以位于纸张左边缘的中央位置或纸张上边缘的中央位置。

### 打印接收时间

指定是否在传真信息上打印接收时间。打印位置在纸张的下边缘。

### 接收文件打印数量

输入要打印的份数。您可以输入1到10（份数）之间的数字。

### 纸盘

选择一个打印传真接收数据的纸盘。

### 传真打印颜色

选择打印传真接收的数据的颜色。

注意

- 此设置项目可能不会显示，具体取决于机器类型。

### 内存锁接收

指定是否使用内存锁定接收。
如果启用内存锁定接收，则进入的传真被存储在内存中且不被自动打印。需要输入内存锁识别号码才能打印它们。
若要启用内存锁定接收，必须先在配置：传真：初始设置页上的编入内存锁识别号码框中输入ID。

## 按钮

### 刷新

单击此项更新当前显示的信息。

注意

- 进行设置前，先单击刷新获取机器的当前状态。

### 确定

单击此项应用设置。

### 取消

单击此项取消设置。

##