# IPv6
设备管理 > 配置 > 网络 > IPv6

使用此页可配置使用IPv6打印的设置。

注意

- 此处配置的设置跟以下接口有关：
  以太网和无线局域网。
- 以下管理员和用户可以更改此页上的设置：
  - 网络管理员
  - 登录用户
    在设备上启用了用户验证，并且允许用户更改管理员的设置项目。

### IPv6

指定启用或禁用IPv6。

注意

- 如果正在使用IPv6，则此设置不能从有效更改为无效。例如，如果浏览器使用IPv6连接到设备，则不能选择无效。

## 以太网/无线局域网/以太网+无线局域网

根据安装的接口板，显示以太网、无线局域网或以太网+无线局域网。

### 主机名

输入要给网络接口板或无线局域网接口单元设置的主机名称，最多可使用63个字符。默认值是RNP，后跟活动接口板的MAC地址。如果要更改名称，而不使用默认名称，则新名称不能以“RNP”或“rnp”开头。

注意

- 连字符和英文句号可以用作主机名称的一部分。但是不能用在主机名称的开头位置，也不可以连用（“--”或“..”）。另外，连字符无法用在主机名称的末尾。

### 域名

输入设备所属域的名称，最多可使用63个字符。不能使用空格。

### 链路本地地址

显示网络接口板或无线局域网板的链路本地地址。
链路本地地址只应用于局域网络（本地网段）内部，并且以“fe80::”开头，后跟从活动接口板的MAC地址生成的标识符。

### 无状态地址

指定网络接口板或无线局域网板的无状态地址。

#### 自动配置无状态地址

指定启用或禁用IPv6地址的自动生成功能。

#### 无状态地址1到无状态地址5

显示自动生成的IPv6地址。

### 手动配置地址

在左侧的框中，输入分配给网络接口板或无线局域网板的IPv6地址。
在右侧的框中，输入IPv6地址的前缀长度，可使用1到128之间的值。默认值是64。

注意

- 不能设置以下地址：
  链路本地地址、多点广播地址、环路地址、IPv4兼容地址、IPv4映射地址

### DHCPv6

选择有效使用DHCPv6服务器自动配置网络设置。选择无效手动配置网络设置。

### DHCPv6地址

显示从DHCPv6服务器获取的地址。

### DDNS

指定是启用还是禁用网络接口板或无线局域网板的DDNS（动态DNS）名称解析。
当启用时，会立即更新DNS数据库。

### LLMNR

指定是否响应LLMNR（链路本地多点广播名称解析）协议中的名称解析顺序。

## 详细资料

### 默认网关地址

输入默认网关地址。
默认网关地址是与另一个网络中的计算机通信（打印或交换信息）时用作网关的主机或路由器的IPv6地址。
如果自动配置无状态地址设置为有效，则会将路由器的链路本地地址设置为默认网关地址。如果在此指定默认网关地址，则使用该地址。
括号内显示当前使用的值。

注意

- 不能设置以下地址：
  站点本地地址、多点广播地址、环路地址、IPv4兼容地址、IPv4映射地址、全局地址

### 域名服务器

指定使用从DHCP服务器获取的DNS服务器还是使用为设备设置的DNS服务器。

#### "选择“自动获取(DHCP)”

依次访问“域名服务器1(DHCP)”、“域名服务器2(DHCP)”和“域名服务器3”（自动获取(DHCP)），然后使用最先响应的域名服务器。不使用“域名服务器1”、“域名服务器2”和“域名服务器3”（指定）。
即使在不使用DHCP时选择自动获取(DHCP)，操作也与选择指定时相同。

#### "选择“指定”

依次访问“域名服务器1”、“域名服务器2”和“域名服务器3”，然后使用最先响应的域名服务器。

#### 域名服务器1(DHCP)

显示从DHCP服务器获取的主域名服务器IPv6地址。

#### 域名服务器2(DHCP)

显示从DHCP服务器获取的次域名服务器IPv6地址。

#### 域名服务器3

输入要给机器设置的域名服务器IPv6地址。

注意

- 仅当域名服务器选为自动获取(DHCP)时，输入的值才生效。

#### 域名服务器1到3

输入要给机器设置的域名服务器IPv6地址。

注意

- 不能设置以下地址：
  多点广播地址、环路地址、IPv4兼容地址、IPv4映射地址

### DHCPv6模式

为DHCPv6选择操作模式。

#### 路由器

根据路由器宣传的前缀值，在DHCPv6或DHCPv6-lite模式下操作。

#### DHCPv6

在DHCPv6模式下操作。
获取IPv6地址和其他参数。

#### DHCPv6-lite

在DHCPv6-lite模式下操作。
获取除IPv6地址以外的参数。

### DUID

显示设备的DUID（DHCP唯一标识符）。

### LPR、RSH/RCP、DIPRINT、FTP、sftp、WSD(Device)、WSD(Printer)、WSD(Scanner)、IPP

指定启用或禁用每个协议。

### WSD（设备的加密通信）

指定是否使用WSD（设备Web服务）协议对通信加密。

### WSD (Printer)/IPP超时

使用WSD（设备Web服务）或IPP打印时，指定在取消作业之前机器等待作业数据的时间。
可在30到65535秒之间指定一个超时时间。
默认超时时间为900秒。

### RHPP

指定是否使用RHPP（Ricoh主机打印协议）启用打印。

## 按钮

### 刷新

单击此项更新当前显示的信息。

注意

- 进行设置前，先单击刷新获取机器的当前状态。

### 确定

单击此项应用设置。

### 取消

单击此项取消设置。

##