# 自动固件更新设置
设备管理 > 配置 > 设备设置 > 自动固件更新设置

使用此页自动更新设备的固件。

注意

- 以下管理员可以更改此页上的设置：
  - 机器管理员

## 禁止更新的设置

指定何时禁止自动固件更新。
当机器正在工作时，无法更新固件。如果指定工作时间为更新禁止期间，非工作时间期间将自动更新固件，而不会妨碍工作。

### 禁止更新的定时器

指定是否启用自动固件更新的禁止期间设置。
选择开时，指定开始时间和结束时间。

### 星期几禁止更新

指定禁止自动固件更新的星期中的一天。

## 代理服务器设置

### 代理服务器

选择使用代理服务器连接到因特网。
若要使用代理服务器，请选择开，然后配置以下设置。
（如果选择关，则无需配置以下设置。）

### 代理地址

输入代理服务器的主机名称或IP地址。

### 端口号

输入代理服务器的端口号。
输入0到65535之间的值。默认值是0。

### 用户名称

输入用于登录代理服务器的用户名称。
您最多可以输入31个字母数字字符。

### 密码

单击更改更改代理服务器的登录密码。
您最多可以输入31个字母数字字符。

## 按钮

### 刷新

单击此项更新当前显示的信息。

注意

- 进行设置前，先单击刷新获取机器的当前状态。

### 确定

单击此项应用设置。

### 取消

单击此项取消设置。

##