# 定时器
设备管理 > 配置 > 设备设置 > 定时器

配置控制机器支持功能的设置。

注意

- 以下管理员和用户可以更改此页上的设置：
  - 机器管理员
  - 在以下情况下登录用户（所有项目）：
    在设备上启用了用户验证，并且允许用户更改管理员的设置项目。
- 视机器的类型或配置而定，有些项目可能不出现。

### 睡眠模式定时器

当设备处于等待状态达到指定时间时，睡眠模式定时器会将设备自动关闭。
输入设备在切换到睡眠模式以前的等待时间。输入1到60（分钟）之间的值。

### 低功率模式定时器

低功率模式定时器可以让设备在处于等待状态达到指定时间后进入低功率模式。
如果选择开，则必须输入切换到低功率模式前的等待时间。输入1到240（分钟）之间的值。

### 系统自动重置定时器

指定当设备处于等待状态达指定的时间后，是否将设备重置到其初始状态（如同设备首次开启时）。
如果选择开，则必须接着输入重置到初始状态之前等待的时间。输入10到999（秒）之间的值。
如果选择关，则设备设置在设备关闭之前保持不变。

### 复印机/文件服务器自动重置定时器

指定当复印机/文件服务器功能处于等待状态达指定的时间后，是否将复印机/文件服务器设置重置到其初始状态（如同首次开启时）。
如果选择开，则必须接着输入重置到初始状态之前等待的时间。输入10到999（秒）之间的值。
如果选择关，则设备设置在关机之前保持不变。

### 传真自动重置定时器

指定一个时间，传真机功能处于等待状态并经过了指定的时间后，设备的传真机设置将重置到初始状态（第一次开启时）。
如果选择开，则必须接着输入重置到初始状态之前等待的时间。输入30到999（秒）之间的值。
如果选择关，则设备设置在关机之前保持不变。

注意

- 如果启用云传真功能，此功能将不可用。

### 扫描仪自动重置定时器

指定当扫描仪功能处于等待状态达指定的时间后，是否将设备的扫描仪设置重置到其初始状态（如同首次开启时）。
如果选择开，则必须接着输入重置到初始状态之前等待的时间。输入10到999（秒）之间的值。
如果选择关，则设备设置在关机之前保持不变。

### 打印机自动重置定时器

指定当打印机功能处于等待状态达指定的时间后，是否将设备的打印机设置重置到其初始状态（如同首次开启时）。
如果选择开，则必须接着输入重置到初始状态之前等待的时间。输入10到999（秒）之间的值。
如果选择关，则设备设置在关机之前保持不变。

### 自动注销定时器

选择此项时，如果登录用户在一定时间内没有使用机器，将自动从控制面板注销登录用户。
如果选择开，则必须接着输入自动注销用户之前等待的时间。输入10到999（秒）之间的值。
如果选择关，则用户保持登录状态，直到他/她手动注销。

### 定影单元关闭模式开/关

当设备处于等待状态达到指定时间时，此功能会自动将定影单元的加热器关闭。
指定是否让设备进入定影单元关闭模式。

注意

- 如果选择开，低功率模式定时器将不可用。

#### 定影单元关闭模式定时器

指定设备进入定影单元关闭模式以前的等待时间。

#### 退出定影单元关闭模式

指定退出定影单元关闭模式的时间。

#### 正在打印时

处理打印作业后退出定影单元关闭模式。

#### 正在操作控制面板时

在机器的控制面板上从一个功能切换为另一个功能时退出定影单元关闭模式。

## 周定时器

配置周定时器。
周定时器会根据指定自动让设备进入睡眠模式，并关闭主电源。
如果选择有效(每日)，请选中有效复选框，然后指定定时器类型并输入时间。
如果选择有效(星期几)，请选中有效复选框，然后指定定时器类型并输入指定星期几的时间。
例如，若要在午餐时间开始时（12:00）让设备进入睡眠模式并在夜间（18:00到次日早上09:00）关闭主电源，请使用以下设置：

设置项目 | 设置值
--- | ---
周定时器 | 有效(每日)
主电源开启 | 09:00（工作日开始）
进入睡眠模式 | 12:00（午餐时间开始）
主电源关闭 | 18:00（工作日结束）

除非在进入睡眠模式后执行了操作，否则设备将停留在睡眠模式。
如果配置了周定时器代码设置，在机器的控制面板上输入周定时器代码以前，设备不会退出睡眠模式或接收作业。不过您可以选择取消周定时器代码作为定时器类型并输入时间，让机器在指定时间后退出睡眠模式并处理作业。
如果只想在周六和周日让主电源全天关闭，请选择有效(星期几)，然后指定每天的时间表。

注意

- 可以输入0:00到23:59范围内的时间。
- 如果想在工作时间内让首页打印速度优先，请勿将设置配置为启用睡眠模式。

### 主电源启动定时器暂停期间

指定是否在指定期间内暂停周定时器。
如果选择有效，机器将忽略指定期间内的主电源开启时间。
一旦主电源在定时器暂停期间内关闭，因为机器会忽略主电源开启时间，所以机器将保持关闭。指定期间过后，周定时器将重新启动。想要仅对暑假和寒假等指定期间暂停周定时器并关闭主电源时，此功能很有用。

### 周定时器代码

指定是否申请周定时器代码，用于手动开机或退出睡眠模式。
选择开时，输入周定时器代码。输入介于0和99999999之间的一个值。

## 按钮

### 刷新

单击此项更新当前显示的信息。

注意

- 进行设置前，先单击刷新获取机器的当前状态。

### 确定

单击此项应用设置。

### 取消

单击此项取消设置。

##