# IP-传真设置
设备管理 > 配置 > 传真 > IP-传真设置

为IP-传真功能配置基本设置。

注意

- 以下管理员和用户可以更改此页上的设置：
  - 网络管理员
  - 登录到设定为执行用户验证的设备的用户
    用户必须具有普通的传真操作权限，并且有权更改通常只有管理员才能更改的设置。
- 视机器的类型或配置而定，有些项目可能不出现。

## H.323

### 启用H.323

指定是否在IP-传真传输中使用H.323。

### 启用IP-传真网守

指定是否在IP-传真传输中使用网守。
在选择开时，请指定以下项目：

注意

- 网关监护者管理连接到TCP/IP网络的设备。它将执行地址转换和验证。

### 网守地址（主）

输入主网关监护者的IP地址或主机名称。最多可以输入128个字母数字字符。还可以在冒号“:”后面指定端口号。

注意

- 可以使用的符号为：
  - . , # : *

### 网守地址（副）

输入子网关监护者的IP地址或主机名称。最多可以输入128个字母数字字符。还可以在冒号“:”后面指定端口号。

注意

- 可以使用的符号为：
  - . , # : *

### 本机传真号码

输入待注册至网关监护者的设备电话号码。您可以输入由数字和符号（*#）组成的最多128个字符。

## SIP

### 启用SIP

指定是否在IP-传真传输中使用SIP。

### 启用服务器

指定是否在IP-传真传输中使用SIP服务器。
在选择开时，请指定以下项目：（仅限用户名称和服务器IP地址）

### 用户名称

输入要在SIP服务器中注册的设备名称。最多可以输入128个字母数字字符。

注意

- 可以使用的符号为：
  ; ? : & = + $ , - _ . ! ~ * # ' ( ) % / @

### 服务器IP地址

设定SIP 服务器 IP 地址。
使用IP地址或主机名称指定以下服务器。最多可以输入128个字母数字字符。还可以在冒号“:”后面指定端口号。

注意

- 可以使用的符号为：
  - . , # : * [ ]

- 代理服务器地址（主）
- 代理服务器地址（副）
- 更改服务器地址（主）
- 更改服务器地址（副）
- 注册地址（主）
- 注册地址（副）

### 摘要认证

指定在IP-传真传送和终端注册时是否对机器执行SIP服务器分类验证。
分类验证以加密形式发送用户名称（设备名称）和密码，从而提高了通信安全性。如果选择开，请在Digest Authentication User Name和密码框中指定用户名称和密码。

注意

- 如果使用分类验证，则在SIP服务器中注册机器时，也要对用户名称和密码加密。

#### 密码

单击更改设置或更改分类验证的密码。在显示更改SIP摘要认证密码页时，输入要使用的密码。

关于更改SIP摘要认证密码页的详细信息

### Digest Authentication User Name

指定摘要认证的用户名。您最多可以输入128个字母数字字符。

注意

- 可以使用的符号为：
  ; ? : & = + $ , - _ . ! ~ * # ' ( ) % / @

## 按钮

### 刷新

单击此项更新当前显示的信息。

注意

- 进行设置前，先单击刷新获取机器的当前状态。

### 确定

单击此项应用设置。

### 取消

单击此项取消设置。

##