# 初始设置
设备管理 > 配置 > 传真 > 初始设置

为传真功能配置基本环境设置。

注意

- 以下管理员和用户可以更改此页上的设置：
  - 机器管理员
  - 登录到设定为执行用户验证的设备的用户
    用户必须具有普通的传真操作权限，并且有权更改通常只有管理员才能更改的设置。
- 视机器的类型或配置而定，有些项目可能不出现。

### 封闭的网络代码

输入用于ID传送的ID代码。 ID代码必须为4位数字或4个大写字母（0001到FFFE）。

注意

- 若要使用ID传送，请注册正在与您通信的一方所使用的查询ID。

### 因特网传真

指定是否使用Internet传真功能。

### 菜单保护

指定是否限制从打印机控制面板进行传真操作，如果是，请选择保护等级。
如果启用保护，则无法更改控制面板项目。

注意

- 如果选择等级1或等级2，则应用的保护等级与对传真机初始设置中菜单保护设置的1级或2级指定的等级（使用机器的控制面板进行配置）相同。
- 有关设置菜单保护的详细信息，请参阅机器随附的操作说明书。

### 编入内存锁识别号码

输入打印使用内存锁定接收功能保存的传真所使用的识别号码。 识别号码必须为4个数字（0001到9999）。

注意

- 若要启用内存锁定接收功能，请先注册一个内存锁识别号码。

### 电子邮件传送结果的安全设置

指定是否对通知目的地应用S/MIME加密和签名。

## 传真信息

### 传真头

输入您想打印在传真信息上的发件人名称。 最多可以输入32个字符。
最多可以注册10个传真头。

### 本机名称

输入您通过G3线路发送或接收传真时想要发送至另一方的信息。 最多可以输入20个字符（仅限大写字母）。
通常应包含您本机名称。 本机名称出现在另一方设备的显示中且打印在报告内。

注意

- 只有当另一方的设备为相同的品牌，且具有本机名称功能时，本机名称才会显示。

### 本机传真号码

输入通过G3-1（标准G3线路）、G3-2或G3-3线路发送或接收传真时想要发送至另一方的传真号码。 最多可以输入由数字和符号（+和空格）组成的20个字符。
传真号码出现在另一方设备的显示中且打印在报告内。

注意

- 可用线路视安装的选购件而定。
  有关线路的信息，请参阅机器随附的操作说明书。

## 选择脉冲/音频电话

### G3-1、G3-2、G3-3

选择连接G3模拟线路的线路类型。

## 云传真设置

配置云传真传送/接收的初始设置。

### 启用/禁用云传真

指定是否启用云传真设置。

### 域名

最多可使用97个字母数字（a-z、A-Z、0-9、“.”、“-”）字符输入云传真传送的域名。

### 发件人

显示发件人名称。
若要更改发件人，单击更改，在发送者设置页上配置其设置。

关于发送者设置页的详细信息

注意

- 有关云传真的详细信息，请参阅机器随附的操作说明书。

## 按钮

### 刷新

单击此项更新当前显示的信息。

注意

- 进行设置前，先单击刷新获取机器的当前状态。

### 确定

单击此项应用设置。

### 取消

单击此项取消设置。

##