# 打印机基本设置
设备管理 > 配置 > 打印机 > 打印机基本设置

使用此页更改打印机功能设置。

注意

- 以下管理员和用户可以更改此页上的设置：
  - 机器管理员
  - 登录用户
    在设备上启用了用户验证，并且允许用户更改管理员的设置项目。
- 视机器的类型或配置而定，有些项目可能不出现。

## 系统

配置机器的基本操作设置。

### 打印错误报告

选择此项目，如果在数据打印过程中发生错误，则打印一份错误报告。
在您使用PCL 6或PS3打印机驱动程序，或者选择PDF打印时，可以使用此设置。

### 自动继续

当打印机未配备符合作业中指定的纸张尺寸和类型的合适纸盘时，选择打印机的响应。

#### 关

打印机停止操作，直至装入正确的纸张。

#### 立即、1分、5分、10分、15分

当指定的时间过后，打印机进行以下操作：
指定“自动选择”时，打印机按以下顺序检查装有纸张的纸盘：纸盘优先、纸盘1、纸盘2、纸盘3和手送台。当打印机检测到装有纸张的纸盘时便开始打印。
当未指定自动选择，并且作业也未指定纸盘，则无论纸盘中所装纸张的尺寸和类型，打印机都将使用该纸盘开始打印。如果指定的纸盘中未装入纸张，则打印机停止操作，直至装入正确的纸张。

### 内存溢出

选择如果作业太大时的打印机响应。

#### 不打印

在错误页处重置作业。不打印错误页后面的页。

#### 错误信息

对于错误页，错误之前的作业数据被处理和打印。随后的页正常打印，错误页在最后打印。当发生上述情况，电子分页被取消。

### 错误显示设置

选择数据打印过程中发生错误时出现在设备控制面板上的错误信息格式。

#### 仅重要部分

显示简化的错误信息。

#### 全部

显示详细的错误信息。

### 自动取消PDL错误作业的确认

指定当发生作业自动重置时是否停止打印并显示确认页。
选择显示时，除非关闭确认页，否则将不会接收错误作业后面的作业。

### 错误时自动取消打印作业

指定是否重置发生打印错误时的打印作业以及重置错误发生前接收的作业。

### 作业分割

完成复印份数，并移动每份的输出位置。当打印大量多页作业时，则可以自动分隔输出。

### 旋转分页：自动连续进纸

指定当使用旋转分页功能进行打印时如果纸盘中横向或纵向装入的纸张用完是继续打印还是取消打印作业。

### 自动删除临时打印作业

指定是否自动删除机器中存储的锁定、样张和保留打印作业。
当选择开时，请输入作业被删除之前可以在机器上保存的时间。输入1到200范围内的小时数。

### 自动删除保存的打印作业

指定是否自动删除机器上保存的保存打印作业。
当选择开时，请输入作业被删除之前可以在机器上保存的时间。可以输入1和180（日）范围内的值。

### 机器关闭时的未打印作业

指定在因机器主电源关闭不打印保留打印(在设定的时间打印)作业时，机器的响应方式。

#### 当机器开启时打印

当主电源开启时自动打印作业。

#### 不打印

即使主电源开启时也不打印作业。状态更改为保留打印(未完成：在设定的时间打印)。如果要打印作业，请转到打印作业列表页，在此可进行打印。

关于打印作业列表页的详细信息

### 旋转180度

指定是否在打印前将图像旋转180度。

### 打印压缩的数据

指定是否在打印机上解压缩进入的压缩作业数据之后打印该数据。

注意

- 唯一受支持的压缩格式为GZIP。

### 双面

指定是否在每页的双面上打印，然后选择装订方向。
在您使用PCL、PS3或XPS打印机驱动程序，或者选择PDF打印时，可以使用此设置。

### 份数

输入默认复印份数。可以使用的值介于1和999之间。
在您使用PCL、PS3或XPS打印机驱动程序，或者选择PDF打印时，可以使用此设置。

### 空白页打印

指定是否打印空白页。

### 假脱机图像

指定是否使用图像假脱机功能。
当启用图像假脱机功能时，机器会将收到的作业数据保存为图像，并在收到所有作业数据后打印出来。

### 预定的作业的等待时间

选择开始下一项作业之前经过的暂停时间。

注意

- 仅当交替优先选为作业顺序时，才启用此设置。可以在配置：设备设置：系统页上配置交替优先的设置。

### 打印机语言

选择要使用的打印机语言。
当选择自动时，打印机根据作业数据格式自动在有效的打印机语言之间进行切换。

### 副纸张尺寸

指定当纸盘中未装入指定尺寸的纸张时是否自动切换纸张尺寸。此功能仅支持A4和信纸（8 ½ x 11）尺寸纸张之间的自动切换。

注意

- A4和Letter（8 ½ x 11）具有不同的最大可打印区域。因此，如果您启用此切换选项，则超出可打印区域的图像可能被裁剪。

### 纸张尺寸

选择默认的纸张尺寸。
在您使用PCL打印机驱动程序时，可以使用此设置。

### 信头设置

选择此项目打印信头。

#### 关

不执行信头打印。

#### 自动检测

只有在指定信头纸时才执行信头打印。

#### 开（保持）

始终执行信头打印。

### 纸盘设置优先

当使用输入纸盘时，指定设备的纸张设置优先还是作业的纸张设置优先。

注意

- 机器设置：任意类型仅可用于手送台。

#### 驱动程序/命令

使用对作业配置的纸张设置（如纸张尺寸和类型）打印作业。

#### 机器设置

使用机器上配置的纸张设置（如纸张尺寸和类型）打印作业。

#### 机器设置：任意类型

即使为作业配置的纸张类型设置与装入纸盘的纸张不一致，也不会出现纸张不一致错误，并且会从手送台打印作业。

### 手送台的纸张确认

指定是否在从纸盘送入纸张之前显示检查手送台上纸张尺寸、类型和方向的确认页。

### 手送台的纸张不匹配警告

指定如果为作业配置的纸张尺寸或纸张类型设置与手送台中装入的纸张不匹配或纸张快用完时是否显示警告页面。

注意

- 只有在纸盘设置优先中选择机器设置或机器设置：任意类型时，此功能才可用。

### 保存并跳过错误的作业

指定是否在因打印错误停止作业时在机器上保存打印作业。通过保存并跳过出错的作业，可处理并打印出错作业之后的打印作业。若要打印保存的打印作业，请转到打印作业列表页。

关于打印作业列表页的详细信息

注意

- 如果作业是在机器开始从输入纸盘送入一张纸后才停止，则无法跳过该作业。

#### 如果作业发生错误请判断页数

在此功能核实错误的指定页数后，处理此打印作业。错误检查完成后机器才会进纸。可以避免以上注释中描述的情况。

### 边缘到边缘打印

选择此项目打印整页区域，不留边框。
选择开会导致输出不留边框。
在您使用PCL、PS3或XPS打印机驱动程序，或者选择PDF打印时，可以使用此设置。

### 默认打印机语言

选择当打印机打开时要激活的默认打印机语言。

### 纸盘切换

指定当作业数据中指定的纸张尺寸或类型与指定纸盘中装入的纸张不相符时，是否切换到备用纸盘。
在您使用PCL、PS3或XPS打印机驱动程序，或者选择PDF打印时，可以使用此设置。

#### 开

如果某个纸盘中有正确的纸张，则使用它输出作业。

#### 关

不进行切换。此作业会导致错误。

### 自动分页设置

指定是否对多份打印件进行自动分页。

#### 自动分页

按照页序输出各套。

#### 旋转分页

按照页序输出各套，每隔一套旋转90度。

#### 移动分页

按照页序输出各套，每隔一套错开。

### 装订设置

指定是否装订每个副本，如果装订，请选择装订位置。

#### 关

不装订。

#### 顶端2

在纸张顶端的两个位置上装订。

#### 左上

在纸张左上方的一个位置上装订。装订方向为垂直。

#### 左上倾斜

在纸张左上方的一个位置上装订。装订方向为倾斜。

#### 右上

在纸张右上方的一个位置上装订。装订方向为垂直。

#### 右上倾斜

在纸张右上方的一个位置上装订。装订方向为倾斜。

#### 左2

在纸张左侧的两个位置上装订。

#### 右2

在纸张右侧的两个位置上装订。

#### 中间

在纸张中间的两个位置上装订。

### 打孔设置

指定是否对打印的纸张进行打孔，如果打孔，请选择打孔位置。

#### 关

不打孔。

#### 顶端2、顶端3、顶端4、左2、左3、左4、右2、右3、右4

以上为打孔的数量及其位置。

### 列表/测试打印锁定

指定是否禁用测试打印。
如果选择开，则即使打印机接收到测试打印命令，打印机也无法打印测试页。

### 扩展自动纸盘切换

指定在运行作业期间，若指定纸盘的纸张用完是否自动切换到另一具有所需尺寸、方向及类型纸张的纸盘。

### 虚拟打印机

指定启用虚拟打印机功能还是禁用该功能。

注意

- 可以使用虚拟打印机设置页（可通过设备管理 - 配置 - 打印机访问该页）创建虚拟打印机。

### 限制直接打印作业

指定是否在机器硬盘上保存打印作业，而不将其打印输出到输出纸盘。

#### 关

打印输出作业。

#### 自动保存作业

不打印输出作业，而将其保存在机器的硬盘上。如果要打印作业，请转到打印作业列表页，在此可进行打印。

关于打印作业列表页的详细信息

#### 取消全部直接打印作业

取消要打印输出到输出纸盘的所有作业。

### 自动保存无用户验证信息的作业

指定是否在机器硬盘上强制保存没有用户验证信息的打印作业。如果选择关，则将取消没有用户验证信息的打印作业。

注意

- 仅当配置以下设置时，此功能才可用：
  - 如果启用了用户代码验证除外的用户验证。
  - 限制直接打印作业选择为自动保存作业。

### 初始画面切换设置

指定在设备控制面板上选择打印机功能时显示的初始画面。

### 移除钥匙卡或无单位时自动取消打印作业

指定如果钥匙卡上无单位或在执行打印时取出钥匙卡时是否取消作业。

### 超过最大装订页数时

选择一个选项来指定在装订最大页数后如何处理作业。

注意

- 有关装订最大页数的详细信息，请参阅机器随附的操作说明书。
- 视安装的文件制成机而定，装订数量超过最大页数时的输出模式有所不同。

#### 继续打印

继续打印。

#### 取消打印

停止打印，并取消作业。

#### 暂停(显示警告屏幕)

暂停打印，并在设备控制面板上显示信息。查看信息选择继续打印或取消打印。

### 超过最大小册页数时

选择一个选项来指定在小册装订最大页数后如何处理作业。

注意

- 有关装订最大页数的详细信息，请参阅机器随附的操作说明书。
- 视安装的文件制成机而定，装订数量超过最大页数时的输出模式有所不同。

#### 继续打印

继续打印。

#### 取消打印

停止打印，并取消作业。

#### 暂停(显示警告屏幕)

暂停打印，并在设备控制面板上显示信息。查看信息选择继续打印或取消打印。

## 主机接口

配置网络连接相关设置。

### I/O缓冲区

设置I/O缓冲区的内存大小。

注意

- 通常不需要更改此设置。

### I/O超时

设置打印机没有再从并行接口或USB接收到数据时，等待多少秒后便可以结束打印工作。当指定的时间过后，通过其它接口的数据接收仍可以进行。

注意

- 如果指定的数值太小，在打印作业的中途可能会产生超时。

## PCL菜单

配置PCL打印设置。

注意

- 在PCL菜单区域中设置的每个值都可能由于PCL启动时执行的有效测试而重置为默认值。

### 打印方向

选择页面的打印方向。

### 行数

输入每页的线数。您可以输入线数介于5和128之间。

### 字体资源

设置默认字体位置。

### 字体编号

设置要使用的默认字体的标识。

### 磅值

设置所需的默认字体磅值。您可以输入的值介于4和999.75之间，以0.25递增。

### 字体间距

设定您想要设定为默认字体的每英寸字符数。您可以输入的值介于0.44和99.99之间，以0.01递增。

### 字符集

指定默认字体符号设置。

### Courier字体

选择一种courier字体类型。

### 扩展A4宽度

选择此项目增加A4纸张可打印区域的宽度，留出窄的页边。

### 附加CR到LF

选择此项目将CR代码附加到每个LF代码。

### 分辨率

以每英寸点数为单位设置打印分辨率。

### 节省碳粉

减少打印时使用的碳粉量。虽然这样会延长碳粉盒的寿命，但输出显示略浅。

## PS菜单

配置PS打印设置。

### 作业超时

指定在机器处理作业的时间超过指定的时间时是否应用超时限制。
若要应用超时限制，请选择使用机器设置，然后指定应用超时之前必须等待的时间（最多999秒）。如果输入“0”，则机器不应用超时限制。

### 等待超时

指定在机器等待作业数据的时间超过指定时间时是否应用超时限制。
若要应用超时限制，请选择使用机器设置，然后指定应用超时之前必须等待的时间（最多999秒）。如果输入“0”，则机器不应用超时限制。

### 纸张选择方式

选择纸张选择的默认方法。

### 在单面和双面打印功能之间切换

指定在双面打印过程中在作业的正面和背面之间插入特定命令时是否继续进行双面打印。

### 数据格式

选择数据格式。

### 分辨率

以每英寸点数为单位设置打印分辨率。

### 节省碳粉

减少打印时使用的碳粉量。虽然这样会延长碳粉盒的寿命，但输出显示略浅。

### 颜色设置

指定是否在将RGB彩色图像转换为CMYK彩色图像时应用彩色校正，如果是，请选择校正等级。

### 颜色配置文件

选择要使用的颜色配置文件。

#### 自动

打印机会根据作业数据自动选择相应的颜色配置文件。

#### 演示

改善了文本彩色再现。

#### 单色

改善了单色区域再现（最适合艺术品和图形）。

#### 图片

改善了灰度级图像再现。

#### 用户设置

使用嵌入作业数据的颜色配置文件。

### 处理彩色模式

选择要应用的处理彩色模式。

### 自动检测方向

指定机器是否自动检测所接收作业数据的图像方向（纵向/横向）。
若要启用自动检测方向，请选择开。

### 灰色再现

选择适合文件黑色和灰色区域的打印方法。

#### 用K(黑色)碳粉打印黑色/灰色

仅使用黑色碳粉打印黑色和灰色。与使用CMYK碳粉打印的黑色相比，此方法使黑色相对更单调纯粹。

注：

- 根据所使用的应用程序，即使选择用K(黑色)碳粉打印黑色/灰色，也可以使用CMYK碳粉打印黑色和灰色图像。

#### 用K(黑色)碳粉打印黑色

仅使用黑色碳粉打印黑色文本和图形。

#### CMY+K

使用四种颜色：CMY（青色、品红色和黄色）和K（黑色）在所有页面上打印黑色和灰色。

#### 用K(黑色)碳粉打印黑色/灰色-仅文本

仅使用黑色碳粉打印黑色和灰色文本。

#### 用K(黑色)碳粉打印黑色-仅文本

仅使用黑色碳粉打印黑色文本。

#### 用K-强UCR打印黑/灰

不论文件为彩色还是黑白，均只使用黑色碳粉打印所有黑色和灰色对象。当即使选择了用K(黑色)碳粉打印黑色/灰色，黑色和灰色图像或扫描的黑色文本仍可能以CMYK碳粉打印时，此功能很有用。

## PDF菜单

配置PDF打印设置。

### 倒序打印

指定是否从最后一页开始打印。

### 分辨率

以每英寸点数为单位设置打印分辨率。

### 节省碳粉

减少打印时使用的碳粉量。虽然这样会延长碳粉盒的寿命，但输出显示略浅。

### 颜色设置

指定是否在将RGB彩色图像转换为CMYK彩色图像时应用彩色校正，如果是，请选择校正等级。

### 颜色配置文件

选择要使用的颜色配置文件。

#### 自动

打印机会根据作业数据自动选择相应的颜色配置文件。

#### 演示

改善了文本彩色再现。

#### 单色

改善了单色区域再现（最适合艺术品和图形）。

#### 图片

改善了灰度级图像再现。

#### 用户设置

使用嵌入作业数据的颜色配置文件。

### 处理彩色模式

选择要应用的处理彩色模式。

### 自动检测方向

指定机器是否自动检测所接收作业数据的图像方向（纵向/横向）。
若要启用自动检测方向，请选择开。

## XPS菜单

配置XPS打印设置。

### 分辨率

以每英寸点数为单位设置打印分辨率。

### 节省碳粉

减少打印时使用的碳粉量。虽然这样会延长碳粉盒的寿命，但输出显示略浅。

### 颜色配置文件

选择要使用的颜色配置文件。

#### 自动

打印机会根据作业数据自动选择相应的颜色配置文件。

#### 文本

改善了文本彩色再现。

#### 照片

改善了灰度级图像再现。

#### 图片

改善了单色区域再现（最适合艺术品和图形）。

### 处理彩色模式

选择要应用的处理彩色模式。

### 灰色再现

选择适合文件黑色和灰色区域的打印方法。

#### 用K(黑色)碳粉打印黑色/灰色

仅使用黑色碳粉打印黑色和灰色。与使用CMYK碳粉打印的黑色相比，此方法使黑色相对更单调纯粹。

注：

- 根据所使用的应用程序，即使选择用K(黑色)碳粉打印黑色/灰色，也可以使用CMYK碳粉打印黑色和灰色图像。

#### 用K(黑色)碳粉打印黑色

仅使用黑色碳粉打印黑色文本和图形。

#### CMY+K

使用四种颜色：CMY（青色、品红色和黄色）和K（黑色）在所有页面上打印黑色和灰色。

#### 用K(黑色)碳粉打印黑色/灰色-仅文本

仅使用黑色碳粉打印黑色和灰色文本。

#### 用K(黑色)碳粉打印黑色-仅文本

仅使用黑色碳粉打印黑色文本。

## IPDS菜单

配置IPDS设置。

### 纸盘格式

为各纸盘分配IPDS格式。
为各纸盘选择要分配的格式。

### 仿真模式

选择仿真模式。

### 打印模式

以每英寸点数为单位选择打印分辨率。

### 默认代码页

指定默认代码页。

### 默认FGID

指定默认FGID（字型全域标识符号），用来识别默认常驻字体。

### 每英寸字符数

选择默认字体的间隔（每英寸字符数）。

### 检查有效的可打印区域

指定是否启用有效的可打印区域检查。

### 边缘到边缘打印

指定是否启用边缘到边缘打印。

### 字体代替

指定是否启用字体代替。

### 字体捕获

指定是否启用字体捕获。

### 分辨率

为光栅编码字体和IM1图像支持指定在IPDS XOA-OPC命令中向主机报告的分辨率。

### 图形字符串

选择图形字符串（图形字符定型）处理方法。

### 条形码

指定条形码等级。

### 描边

选择描边处理方法。

### 取消对Nacks的装订计数

指定是否将装订错误通知主机。

### 取消对Nacks的打孔

指定是否将打孔错误通知主机。

### 纸盘映射

配置纸盘映射设置。
如果选择自动，将为介质源（输入纸盘）自动选择默认的主机介质源ID。
如果选择IPDS纸盘，请手动输入主机用于介质源的ID编号（0到254之间）。

### 页角装订角度

选择页角装订的角度。

### 偏移

指定输出是否出现偏移（纸张边缘齐平）。
开-默认设置。如果作业的设置指定为偏移输出，输出将出现偏移。
关-即使作业的设置指定为偏移输出，输出也不会出现偏移。

### 默认打孔方式

选择默认的打孔数量（如果打印机提供选择，例如两个或四个孔）。

### 色彩管理

配置色彩管理的设置。

#### 输入配置文件：CMYK

指定用于CMYK对象的输入配置文件。

#### 输入配置文件：RGB

指定用于RGB对象的输入配置文件。

#### 输入配置文件：灰色

指定用于灰度对象的输入配置文件。

#### 调整颜色

指定想要使用的调整颜色。

#### 使用黑色/灰色保持K

您可以保持与源文件相同量的仅K黑色/灰色。此K黑色为100%黑色（哑光黑或标准黑），混合物中没有其他碳粉。此项防止指定为单色黑的颜色被转换为四色黑（CMY）。

#### 黑白打印

指定是否以黑白色打印彩色打印作业。

## 按钮

### 刷新

单击此项更新当前显示的信息。

注意

- 进行设置前，先单击刷新获取机器的当前状态。

### 确定

单击此项应用设置。

### 取消

单击此项取消设置。

##