# Bonjour
设备管理 > 配置 > 网络 > Bonjour

配置与Bonjour (Rendezvous)有关的设置。
某些项目仅供参考，不能更改。

注意

- Bonjour（以前称为Rendezvous）是在发行Mac OS X 10.4时出现的。
- 此处配置的设置跟以下接口有关：
  以太网和无线局域网。
- 以下管理员和用户可以更改此页上的设置：
  - 网络管理员
  - 登录用户
    在设备上启用了用户验证，并且允许用户更改管理员的设置项目。

### Bonjour

指定启用或禁用设备接口板的Bonjour。

#### IPv4

指定在IPv4网络上使用机器时是否启用Bonjour。

#### IPv6

指定在IPv6网络上使用机器时是否启用Bonjour。

## 以太网/无线局域网/以太网+无线局域网

根据安装的接口板，显示以太网、无线局域网或以太网+无线局域网。

### 本地主机名称

显示Bonjour主机名称。
它表示网络接口板或无线局域网板的主机名称，并附加了“.local”。

注意

- Bonjour名称由IPv4主机名称后跟连字符和数字组成，例如：IPHostName-2.local。如果有两个或多个具有相同主机名称的设备连接到同一个局域网，则主机名称将附加一个顺序编号。

## 详细资料

这些设置是网络接口板和无线局域网板的共有设置。

### 计算机名称

输入用于识别使用Bonjour的设备的名称，最多可使用63个字符。
默认值是制造商名称后跟设备型号。

### 位置

输入设备位置，最多使用32个字符。此项目链接到设备管理 - 配置 - 设备设置 - 系统页上的位置。

## 打印顺序优先

### DIPRINT、LPR、IPP

为每个协议类型输入优先级（0到99）。数值越小，优先级越高。
默认值：DIPRINT为10、LPR为20、IPP为30。

## 按钮

### 刷新

单击此项更新当前显示的信息。

注意

- 进行设置前，先单击刷新获取机器的当前状态。

### 确定

单击此项应用设置。

### 取消

单击此项取消设置。

##