# SNMPv3
设备管理 > 配置 > 网络 > SNMPv3

配置与SNMPv3有关的设置。

注意

- 此处配置的设置跟以下接口有关：
  以太网和无线局域网。
- 以下管理员可以更改此页上的设置：
  - 网络管理员（除那些可适用机器管理员访问类型的所有项目）
  - 机器管理员（可适用机器管理员访问类型的项目）

### SNMP

指定启用或禁用接口板的SNMP。

注意

- 在此配置的设置用于SNMPv1、v2和v3。如果选择无效，将禁用SNMPv1、v2和v3。此设置将反映在配置：网络：SNMP页上的SNMP列表中。

## 协议

配置SNMP使用的传输协议设置。

注意

- 在此配置的设置用于SNMPv1/v2/v3。此设置将反映在配置：网络：SNMP页上的协议列表中。

### IPv4

指定启用或禁用IPv4。

### IPv6

指定启用或禁用IPv6。

## SNMPv3设置

### SNMPv3功能

指定启用或禁用SNMPv3。

### SNMPv3陷阱通信

指定是否发送SNMPv3陷阱。

### 上下文名称

显示设备的上下文名称。
上下文名称固定为“GWNCS”。

### 验证算法

选择SNMPv3的验证算法。

### 加密算法

选择SNMPv3的加密算法。

### 允许SNMPv3通信

选择SNMPv3通信的加密模式。

注意

- 若要传输加密的数据，则必须给允许通过SNMPv3访问设备的每个帐户分配加密密码。

#### 仅限加密

仅允许加密通信。
如果无法加密，则禁止SNMPv3通讯。

#### 加密/明文

加密有效时，加密并传输数据。
如果加密无效，则允许未加密数据的传输。

## SNMPv3陷阱通信设置

指定SNMPv3陷阱要发送到的目的地主机的IP地址，并指定发件人的帐户。最多可设定五个地址。

### 帐户

输入管理员的用户名称或用作发件人的用户帐户，最多使用32个字符。

注意

- 如果输入一个不是指定给帐户的用户名称，则无法进行SNMPv3通讯。
- 管理员帐户在设备管理：配置：设备设置：编入/更改管理员页上进行注册。如下所述，在帐户(网络管理员)/(机器管理员)区域中为管理员帐户选择一种访问类型。
- 如下所述，在帐户(用户)区域中注册用户帐户。默认的用户帐户名称为“initial”。

### 协议类型、有效/无效

配置发送SNMPv3陷阱的传输协议的设置。

#### IPv4

指定启用或禁用IPv4。

#### IPv6

指定启用或禁用IPv6。

### 管理员地址

根据使用的协议输入主机计算机的地址。

#### 在使用IPv4时

输入目的地主机的IPv4地址。

#### 在使用IPv6时

输入目的地主机的IPv6地址。

## 帐户(用户)

配置通过SNMPv3访问设备的用户帐户：

### 帐户名称(用户)

输入用户帐户的用户名称，最多使用32个字母和数字。默认的用户帐户名称为“initial”。

### 验证密码(用户)

输入用户帐户的密码，最多使用32个字母和数字。密码区分大小写。根据机器的密码策略设置的不同，最少字符数限制会有所不同。

### 加密密码（用户）

输入用来对用户帐户密码进行加密的密码，最多使用32个字母和数字。加密密码区分大小写。

注意

- 如果禁用SNMPv3加密，则无论是否在加密密码框中输入密码，都不会对用户帐户密码进行加密。您可以指定启用或禁用打印机上的SNMPv3加密。有关详细信息，请参阅机器随附的操作说明书。

### 存取类型(用户)

在此列表中，选择管理员账户的访问类型以访问设备。

#### 不可访问

不允许访问。

#### 只读

可以读取信息，但不能编辑。

## 帐户(网络管理员)

### 存取类型(网络管理员)

在列表中，为网络管理员帐户选择一种访问类型以访问设备。

#### 不可访问

不允许访问。

#### 只读

可以读取信息，但不能编辑。

#### 只写

您只能写入信息。

#### 读写

可以读取和编辑信息。

## 帐户(机器管理员)

### 存取类型(机器管理员)

在列表中，为机器管理员帐户选择一种访问类型以访问设备。

#### 不可访问

不允许访问。

#### 只读

可以读取信息，但不能编辑。

#### 只写

您只能写入信息。

#### 读写

可以读取和编辑信息。

## 按钮

### 刷新

单击此项更新当前显示的信息。

注意

- 进行设置前，先单击刷新获取机器的当前状态。

### 确定

单击此项应用设置。

### 取消

单击此项取消设置。

##