# SNMP
设备管理 > 配置 > 网络 > SNMP

在此处配置社区名称。最多可以编程存储10种类型的社区名称。

注意

- 此处配置的设置跟以下接口有关：
  以太网和无线局域网。
- 以下管理员可以更改此页上的设置：
  - 网络管理员

### SNMP

指定启用或禁用接口板的SNMP。

注意

- 在此配置的设置用于SNMPv1/v2/v3。如果选择无效，将禁用SNMPv1/v2/v3。此设置将反映在配置：网络：SNMPv3页上的SNMP列表中。

## 协议

配置SNMP使用的传输协议设置。

注意

- 在此配置的设置用于SNMPv1/v2/v3。此设置将反映在配置：网络：SNMPv3页上的协议列表中。

### IPv4

指定启用或禁用IPv4。

### IPv6

指定启用或禁用IPv6。

## SNMPv1,v2设置

以下项目是SNMPv1和v2共有的：

### SNMPv1,v2功能

指定是启用还是禁用SNMPv1和v2。

### SNMPv1陷阱通信

指定是否发送SNMPv1陷阱。

### SNMPv2陷阱通信

指定是否发送SNMPv2陷阱。

### 允许通过SNMPv1和v2设置

指定是否允许SNMPv1/v2更改访问权限，以提高通信安全性。
如果选择开，则为社区设置的访问类型读写将更改为只读。

## 社区

### 社区名称

输入网络接口板所属的社区的名称，最多15个字符。如果社区名称与主机名称不相同，将不接受来自主机的申请。

### 访问类型

在列表中，选择社区的访问权限。

#### 不可访问

不允许访问。

#### 只读

可以读取信息，但不能编辑。

#### 读写

可以读取和编辑信息。

#### 陷阱

向管理员通知有关错误的信息。在管理员地址框中输入错误通知的接收者。

### 协议类型、有效/无效

配置社区使用的每种协议的设置。

#### IPv4

指定启用或禁用IPv4。

#### IPv6

指定启用或禁用IPv6。

### 管理员地址

根据使用的协议输入主机计算机的地址。

#### 在使用IPv4时

输入主机计算机的IPv4地址。如果将访问类型设置为只读或读写，将只接受来自指定IPv4地址主机的请求。将地址设置为“0.0.0.0”时可接受任何主机的请求。如果将访问类型设置为陷阱，请输入信息要发送到的主机的IPv4地址。

#### 在使用IPv6时

输入主机计算机的IPv6地址。如果将访问类型设置为只读或读写，将只接受来自指定IPv6地址主机的请求。将地址设置为“::”时可接受任何主机的请求。如果将访问类型设置为陷阱，请输入信息要发送到的主机的IPv6地址。

## 按钮

### 刷新

单击此项更新当前显示的信息。

注意

- 进行设置前，先单击刷新获取机器的当前状态。

### 确定

单击此项应用设置。

### 取消

单击此项取消设置。

##