# 系统
设备管理 > 配置 > 设备设置 > 系统

配置设备名称、输出纸盘、优先纸盘、封页纸盘和隔页纸盘的设置。

注意

- 以下管理员和用户可以更改此页上的设置：
  - 网络管理员（设备名称、注释和位置）
  - 机器管理员（设备名称、注释和位置除外的项目）
  - 在以下情况下登录用户（除保护打印机显示面板以外的所有项目）：
    在设备上启用了用户验证，并且允许用户更改管理员的设置项目。
- 视机器的类型或配置而定，有些项目可能不出现。

## 常规设置

### 设备名称

输入设备名，最多使用31个字符。

注意

- 设备名称与在配置：网络：IPv4或配置：网络：IPv6页的主机名框中输入的主机名称不同。

### 注释

输入关于机器的注释，最多31个字符。

### 位置

输入设备位置，最多使用32个字符。

### 假脱机打印

指定启用还是禁用假脱机打印。
仅当机器支持假脱机打印时才会显示此设置。

注意

- 在选择有效后，可以选择作业 - 打印机 - 假脱机打印。 此时显示假脱机打印作业列表页。
  在选择无效时，作业页上不会显示假脱机打印项目。
- 在此页上单击确定后，将启用或禁用假脱机打印。 在应用设置后重新启动Web浏览器时，会显示或隐藏作业 - 打印机 - 假脱机打印。

### 保护打印机显示面板

指定是否限制从打印机控制面板访问，如果要限制，则选择一个保护等级。
如果启用保护，则无法更改控制面板项目。
只有机器支持打印机功能时才显示此项。

注意

- 如果选择等级1或等级2，则应用的保护等级与对打印机初始设置中菜单保护设置的1级或2级指定的等级（使用机器的控制面板进行配置）相同。
- 有关设置菜单保护的详细信息，请参阅机器随附的操作说明书。
- 只有当您以机器管理员登录时此项目才会显示。

### 交替优先

选择机器的优先作业类型。
例如，如果有一份使用机器的控制面板通过复印机功能提交的作业，和一份由客户端计算机发送的作业，并且交替优先选为打印机，则先打印客户端计算机的作业。

注意

- 仅当机器支持这些功能时，复印机/文件服务器、传真或打印机才会显示。
- 仅当机器支持时才显示此项。

#### 显示模式

使用机器控制面板上选择的模式提交的作业优先。

#### 每次指定页数切换

中断功能提交的作业优先。 在打印完机器控制面板上指定的页数后，当前的打印作业中断。

#### 作业顺序

无优先级设置。 作业按它们提交的顺序打印。

#### 复印机/文件服务器

使用复印机功能提交的作业以及从机器的文件服务器提交的作业优先。

#### 传真

使用传真功能提交的作业优先。

#### 打印机

使用打印机功能提交的作业优先。

### 功能重置定时器

指定机器切换到交替优先中选择的功能前等待的时间。

#### 设定时间

指定在切换到所选功能之前机器等待的时间（3到30秒）。

#### 立即

机器立即切换到所选功能。

### 节能键更改模式

在机器的控制面板上按“节能”键时，可选择机器模式。

#### 低功率模式

在此模式下，机器返回至普通模式的速度比睡眠模式快，但其功耗会增加。

#### 睡眠模式

在此模式下，机器返回至普通模式的速度比低功率模式慢，但其功耗会减少。

### 按停止键暂停打印作业

在机器的控制面板上按“停止”键时，可选择如何停止打印作业。

#### 全部打印作业

临时取消所有打印作业。 在机器的控制面板上的“作业管理”页中，可指定要取消的作业。

#### 仅正在操作的作业

仅取消正在处理的作业。

### 在设备显示面板上显示IP地址

指定是否在设备的控制面板上显示其IP地址。

注意

- IP地址在控制面板上的显示位置或顺序随设备型号而异。
- 仅当机器支持时才显示此项。

### 介质插槽使用

指定是否允许用户使用机器的介质插槽。

注意

- 仅当机器支持时才显示此项。

#### 保存到存储设备

指定是否允许用户将扫描数据保存到 USB 闪存设备或介质插槽中的 SD 卡。

#### 从记忆存储设备打印

指定是否允许用户打印 USB 闪存设备或介质插槽中 SD 卡上的数据。

### 兼容ID

可以启用或禁用兼容的ID设置。

### PDF文件类型：PDF/A固定

将机器上生成的所有PDF文件转换为PDF/A文件。

注意

- PDF/A文件无法用低于Acrobat 4的版本打开。

### 远程电源开启

指定是否启用远程电源开启功能。
此功能允许通过发送Wake-on-LAN（WOL）数据包来远程打开机器的主电源。

### 禁止从Web Image Monitor打印保存的文件

指定是否允许用户从Web Image Monitor打印保存的文件。

注意

- 如果在以下页面中将禁止从Web Image Monitor打印保存的文件设定为禁止，可能不会出现打印按钮：
  - 文件服务器（共享文件夹/个人文件夹）
  - 传真接收的文件
  - 打印作业列表

### 人体检测传感器

指定是否启用人体检测传感器。
如果选择有效，机器将检测用户是否在附近并退出省电模式，从而机器的控制面板将在短时间内准备好使用。

### 商业应用程序的节能恢复

如果只使用不通过机器运行的应用程序（打印机/复印机/扫描仪功能），选择开（节能）将降低功耗。 在此模式中，机器将花一些时间才能返回正常模式。

### ADF操作

选择想要使用的ADF操作模式。

#### 静音模式

通过缓慢扫描原稿降低操作音。

#### 生产模式

扫描速度优先。

## 输出纸盘

选择各功能的输出纸盘。

注意

- 可以使用的输出纸盘视机器类型或安装的选购件而定。
- 如果机器只安装了一个纸盘，则将不会出现各个功能选择输出纸盘的选项。

### 复印机

选择您要用于复印机功能的输出纸盘。

### 传真

选择您要用于传真功能的输出纸盘。

### 打印机

选择您要用于打印机功能的输出纸盘。

### 文件服务器

选择要用于文件服务器功能的输出纸盘。

## 纸盘优先

选择各功能的优先纸盘。
纸盘优先是打印机开机后立即选择的纸盘，也是在作业中将“自动选择”选作纸张来源时的纸盘。

注意

- 可以使用的输入纸盘视机器类型或安装的选购件而定。

### 复印机

选择您要用于复印机功能的优先纸盘。

### 传真

选择您要用于传真功能的优先纸盘。

### 打印机

选择您要用于打印机功能的优先纸盘。

## 封面页纸盘

仅当机器有封页功能时，才会显示封面页纸盘。

### 设置纸盘

指定是否设置封面页纸盘。
设置封页纸盘时，请先选择要用于封页的纸盘。

注意

- 可以使用的纸盘视机器类型或安装的选购件而定。
- 在设置纸盘列表中选择无时，为应用双面和显示时间配置的设置将无效。

### 应用双面

指定是否将纸盘用于双面打印。
根据已装入纸盘中纸张的类型和厚度，即使选择开，纸盘也可能不适合双面打印。

注意

- 仅当显示时间选为在模式选择时时，才启用此设置。 如果显示时间选为全部时间，将使用配置：设备设置：纸张页上应用双面中的设置。

### 显示时间

选择在机器的控制面板上何时在复印功能画面中显示封页纸盘。

#### 在模式选择时

当选择封页功能时，纸盘项目上将出现封页指示。

#### 全部时间

封页纸盘指示始终显示在纸盘项目上。

## 封底页纸盘

仅当机器有封页功能时，才会显示封底页纸盘，并且此页上会显示封面页纸盘。

注意

- 视机器类型而定，可能不出现此项目。

### 设置纸盘

指定是否设置封底页纸盘。 设置封底页纸盘时，请先选择要用于封底页的纸盘。

注意

- 可以使用的纸盘视机器类型或安装的选购件而定。
- 在设置纸盘列表中选择无时，为应用双面和显示时间配置的设置将无效。

### 应用双面

指定是否将纸盘用于双面打印。
根据已装入纸盘中纸张的类型和厚度，即使选择开，纸盘也可能不适合双面打印。

注意

- 仅当显示时间选为在模式选择时时，才启用此设置。 如果显示时间选为全部时间，将使用配置：设备设置：纸张页上应用双面中的设置。

### 显示时间

选择在机器的控制面板上何时在复印功能画面中显示封底页纸盘。

#### 在模式选择时

当选择封页功能时，纸盘项目上将出现封底页指示。

#### 全部时间

封底页纸盘指示始终显示在纸盘项目上。

## 隔页纸盘

仅当机器有隔页功能时，才会显示隔页纸盘。

### 设置纸盘

指定是否设置隔页纸盘。
设置隔页纸盘时，请先选择要用于隔页的纸盘。

注意

- 可以使用的纸盘视机器类型或安装的选购件而定。
- 在设置纸盘列表中选择无时，为应用双面和显示时间配置的设置将无效。

### 应用双面

指定是否将纸盘用于双面打印。
根据已装入纸盘中纸张的类型和厚度，即使选择开，纸盘也可能不适合双面打印。

注意

- 仅当显示时间选为在模式选择时时，才启用此设置。 如果显示时间选为全部时间，将使用配置：设备设置：纸张页上应用双面中的设置。

### 显示时间

选择在机器的控制面板上何时在复印功能画面中显示隔页纸盘。

#### 在模式选择时

当选择隔页功能时，纸盘项目上将出现隔页指示。

#### 全部时间

隔页纸盘指示始终显示在纸盘项目上。

## 指定页1纸盘至指定页n纸盘

仅当机器有指定页功能时，才会显示指定页纸盘。

### 设置纸盘

使用下拉菜单选择要设置为指定页n纸盘的纸盘。

注意

- 可以使用的纸盘视机器类型或安装的选购件而定。
- 如果未指定指定页n纸盘，应用双面打印和显示时间设置不可用。

### 应用双面

指定是否将纸盘用于双面打印。
根据已装入纸盘中纸张的类型和厚度，即使选择开，纸盘也可能不适合双面打印。

注意

- 仅当显示时间选为在模式选择时时，才启用此设置。 如果显示时间选为全部时间，将使用配置：设备设置：纸张页上应用双面中的设置。

### 显示时间

通过控制面板的复印画面选择指定的指定页n纸盘的显示时间。

#### 在模式选择时

选择后在纸盘项目中将显示指定页1纸盘功能。

#### 全部时间

指定页1纸盘项目始终显示在纸盘项目中。

## 分隔页纸盘

仅当机器有分割页功能时，才会显示分隔页纸盘。

### 设置纸盘

指定是否设置分割页纸盘。
设置分割页纸盘时，请先选择要用于分割页的纸盘。

注意

- 可以使用的纸盘视机器类型或安装的选购件而定。
- 在设置纸盘列表中选择无时，为显示时间进行的设置将无效。

### 显示时间

通过控制面板的复印画面选择指定的分割页纸盘的显示时间。

#### 在模式选择时

当选择分割页功能时，纸盘项目上将出现分割页指示。

#### 全部时间

分割页纸盘指示始终显示在纸盘项目上。

## 按钮

### 刷新

单击此项更新当前显示的信息。

注意

- 进行设置前，先单击刷新获取机器的当前状态。

### 确定

单击此项应用设置。

### 取消

单击此项取消设置。

##