# 无线局域网设置
设备管理 > 配置 > 接口 > 无线局域网设置

配置使用无线局域网的无线局域网板设置。
某些项目仅供参考，不能更改。
若要配置无线局域网板以外的接口选项设置，请使用接口设置页。

关于接口设置页的详细信息

注意

- 以下管理员和用户可以更改此页上的设置：
  - 网络管理员
  - 登录用户
    在设备上启用了用户验证，并且允许用户更改管理员的设置项目。

### LAN类型

在以太网和无线局域网之间切换接口。仅当设备支持这两种接口时，才可使用此项目。

注意

- 当正在使用无线局域网时，切换选项不可用。

## 常规设置

显示无线LAN板信息。

### 网络

显示无线局域网操作状态。

### 固件版本

显示无线局域网板的固件版本。

### MAC地址

显示无线局域网板的MAC地址（介质访问控制地址）。

### 可用的无线局域网

显示设备支持的无线局域网标准。

### 无线网络信号

以文本字符串和百分比形式显示无线局域网信号的强度。
仅当在通信模式中选择基础设施模式时，才可以测量无线信号状态。

### 通信模式

选择通信模式。

注意

- 如果选择直连：群组所有者模式，则以太网和无线局域网（直连：群组所有者模式）同时运行。

#### 802.11 Ad-hoc模式

一种与其它计算机进行通信的点对点方式，不使用接入点。所有计算机必须使用相同的通信频道和SSID。

#### 基础设施模式

一种通过接入点与其它计算机进行通信的方式。SSID必须与为接入点设置的SSID相同。

#### 直连：群组所有者模式

一种允许机器以类似于接入点的功能和多台无线局域网设备通信的方式。

#### 直连方式

一种与启用无线局域网的设备进行通信的点对点方式，不使用接入点。

### SSID

输入要使用的SSID（服务集标识符，Service Set Identifier），最多32个字符。
括号内显示当前正在使用的SSID。
在连接接入点和无线局域网客户端时，SSID用作标识符。仅当无线局域网用户端和接入点具有相同的SSID时，彼此才能通信。

### 信道

如果在通信模式中选择802.11 Ad-hoc模式，请选择通信信道。
括号指示当前正在使用的频道。
频道是用于无线局域网的一组无线电频率。使用相同频道的计算机可以互相通信。

### 安全方式

选择用于保护无线数据通信的加密方式。

#### 无效

选择此项将不加密。

#### WEP

选择此选项以使用有线对等加密（WEP）。
如果选择WEP，请配置WEP设置的设置。若要使用加密数据进行通信，传送计算机和接收计算机的数据都必须使用相同的WEP密钥号码和数值进行设置。

注意

- 如果未配置WEP密钥，则无法启用WEP加密通信。

#### WPA2

选择此选项以使用Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)。
当选择WPA2时，配置WPA2设置的设置。

注意

- 在通信模式设置为基础设施模式时，可以选择此选项。

## WEP设置

如果安全方式设置为WEP，请配置WEP加密通信设置。

### WEP验证

显示WEP验证模式。
此机器支持打开系统。

### WEP密钥号码

选择WEP所使用的密钥号码。
每个密钥编号可以设定不同的WEP密钥。
在选择密钥号码时，WEP密钥区域中将出现已经设置或没有设置，指示WEP密钥是否已分配给该号码。如果WEP密钥区域中显示没有设置，请单击更改按钮分配WEP密钥。

注意

- 若要启用WEP加密通信，则传送计算机和接收计算机的数据必须使用相同的WEP密钥进行设置。

### WEP密钥

显示是否已将WEP密钥分配给WEP密钥号码列表中选择的密钥号码。
单击更改可设置或更改WEP密钥。

关于更改WEP密钥页的详细信息

## WPA2设置

如果安全方式设置为WPA2，请配置WPA2加密通信设置。

### WPA2加密方式

显示要使用的WPA2加密模式。此机器支持CCMP (AES)。

### WPA2验证方式

选择WPA2验证方式。

#### WPA2

使用可扩展验证协议(EAP)进行加密。在IEEE 802.1X页上，配置详细设置。

关于IEEE 802.1X页的详细信息

#### WPA2-PSK

使用预共享密钥(PSK)进行加密。当选择WPA2-PSK时，配置WPA2-PSK的设置。

### WPA2-PSK

显示预共享密钥(PSK)的状态。如果显示没有设置，请单击更改配置PSK设置。

关于更改PSK页的详细信息

## 直连设置

配置直连设置。

### 设备名称

输入要用于直连的设备名称，最多可使用23个字符。如果未输入名称，则自动输入设备名称。

### 连接密码

输入要用于直连的连接密码，可使用8到63个字符。

## 按钮

### 刷新

单击此项更新当前显示的信息。

注意

- 进行设置前，先单击刷新获取机器的当前状态。

### 确定

单击此项应用设置。

### 取消

单击此项取消设置。

##