# SMB
设备管理 > 配置 > 网络 > SMB

配置与SMB有关的设置。

注意

- 此处配置的设置跟以下接口有关：
  以太网和无线局域网。
- 以下管理员和用户可以更改此页上的设置：
  - 网络管理员
  - 登录用户
    在设备上启用了用户验证，并且允许用户更改管理员的设置项目。

### SMB

指定启用或禁用接口板的SMB。

## 常规设置

### 协议

显示IPv4作为SMB使用的传送协议。

注意

- 不支持IPv6。

### 工作组名称

输入接口板所属的工作组的名称。
默认值是WORKGROUP。最多可以输入15个字符（不包括" * + , / : ; < = > ? [ \ ] |和空格）。

### 计算机名称

输入当使用SMB时用于识别设备的名称。
默认值是RNP，后跟网络接口板或无线局域网接口单元的MAC地址。最多可以输入15个字符（不包括" * + , / : ; < = > ? [ \ ] | . 和空格）。如果要更改名称，而不使用默认名称，则新名称不能以“RNP”或“rnp”开头。请务必指定一个不属于网络其它设备的名称。

### 注释

输入接口板的注释。最多可以输入31个字符。此项目与设备管理 - 配置 - 设备设置 - 系统页上的注释框相同。

### 共享名

显示安装了接口板的打印机的型号名称。

## 按钮

### 刷新

单击此项更新当前显示的信息。

注意

- 进行设置前，先单击刷新获取机器的当前状态。

### 确定

单击此项应用设置。

### 取消

单击此项取消设置。

##