# SSL/TLS
设备管理 > 配置 > 安全 > SSL/TLS

配置使用SSL（安全套接字层）或TLS（传输层安全）加密和发送数据的设置。

注意

- 此处配置的设置跟以下接口有关：
  以太网和无线局域网。
- 以下管理员可以更改此页上的设置：
  - 网络管理员

### SSL/TLS

对于IPv4和IPv6网络，指定启用或禁用安全SSL或TLS数据加密。
如果选择有效，则可以在允许SSL/TLS通信列表中选择加密模式。

注意

- 支持SSL 3.0、TLS 1.0、TLS 1.1和TLS 1.2。若要指定要使用的SSL/TLS版本，请相应配置SSL/TLS版本设置。
- 对于IPv4和IPv6网络，如果在配置 - 安全 - 网络安全页上将HTTP下的端口80设置为关闭，则会显示有效，但不能更改它。此外，如果在端口80关闭的情况下，试图将SSL/TLS设置为无效，则可能会发生错误。

### 允许SSL/TLS通信

如果SSL/TLS选为有效，请选择加密模式。

注意

- 当证书状态所指示的状态为无或正在申请时，仅限密文选项不可用。

#### 密文优先级

加密有效时，加密并传输数据。
如果加密无效，则允许未加密数据的传输。

#### 密文/明文

视Web浏览器连接至设备时所指定的协议而定，确定是否执行加密通讯。
当Web浏览器通过“https://设备IP地址或主机名称”连接至设备，如果加密有效，则加密并传送数据；否则（即，加密无效）将禁止通过Web浏览器通信。
当Web浏览器通过“http://设备IP地址或主机名称”连接时，则传送数据时不加密。

#### 仅限密文

仅允许加密通信。
如果加密无效，则禁止通过Web浏览器通讯。

### 证书状态

显示是否安装了SSL/TLS加密通信所需的设备证书。

注意

- 在显示无或正在申请时，即使在SSL/TLS列表中选择有效，也会禁用SSL/TLS加密通信。若要安装设备证书，请使用设备管理 - 配置 - 安全 - 设备证书页。

#### 无

尚未安装设备证书。

#### 正在申请

设备证书申请已经提交到证书颁发机构(CA)。

#### 已安装

已安装设备证书。

#### 已安装/正在申请

已安装设备书，并且新的设备证书申请已经提交到证书颁发机构(CA)。

### SSL/TLS版本

指定您要使用的SSL/TLS版本。

注意

- 如果在启用SSL/TLS（IPv4和/或IPv6）时，SSL/TLS版本设置均设为无效，则SSL/TLS通信将失败。

### 加密强度设置

选择用于SSL/TLS通信的加密算法的密钥长度。

注意

- 可用设置根据SSL/TLS版本设置的不同可能有所不同。
- 如果Web浏览器不支持所有所选的加密密钥长度，将无法用该浏览器访问机器。请检查Web浏览器的规格。
- 在启用了SSL/TLS（IPv4和/或IPv6）时，如果未选择至少一个加密密钥长度，SSL/TLS通信将会失败。

## 按钮

### 刷新

单击此项更新当前显示的信息。

注意

- 进行设置前，先单击刷新获取机器的当前状态。

### 确定

单击此项应用设置。

### 取消

单击此项取消设置。

##