# DNS
网络设置 > DNS

使用此选项卡配置DNS设置。

## DNS

### DNS方式

选择使用从DHCP服务器获取的DNS服务器还是为机器手动指定的DNS服务器。

注

- 如果不使用DHCP，即使选择了自动获取(DHCP)，操作也与选择指定时相同。

### 主DNS服务器

如果选择自动获取(DHCP)，将显示并应用从DHCP服务器获取的主DNS服务器的IP地址。
如果选择指定，之后必须为机器手动指定DNS服务器的IP地址。

### 次DNS服务器

如果选择自动获取(DHCP)，将显示并应用从DHCP服务器获取的次DNS服务器的IP地址。
如果选择指定，之后必须为机器手动指定DNS服务器的IP地址。

### 域名

如果选择自动获取(DHCP)，将显示并应用从DHCP服务器获取的域名。
如果选择指定，之后必须输入域名，最多使用32个字母数字字符（包括破折号“-”、下划线“_”和句点“.”）。

### IPv6 DNS方式

选择使用从DHCP服务器获取的DNS服务器还是为机器手动指定的DNS服务器。

注

- 如果不使用DHCP，即使选择了自动获取(DHCP)，操作也与选择指定时相同。

### 主IPv6 DNS服务器

如果选择自动获取(DHCP)，将显示并应用从DHCP服务器获取的主DNS服务器的IPv6地址。
如果选择指定，之后必须为机器手动指定DNS服务器的IPv6地址。

### 次IPv6 DNS服务器

如果选择自动获取(DHCP)，将显示并应用从DHCP服务器获取的次DNS服务器的IPv6地址。
如果选择指定，之后必须为机器手动指定DNS服务器的IPv6地址。

### IPv6域名

如果选择自动获取(DHCP)，将显示并应用从DHCP服务器获取的域名。
如果选择指定，之后必须输入域名，最多使用32个字母数字字符（包括破折号“-”、下划线“_”和句点“.”）。

### DNS优先解析

指定名称解析时优先使用IPv4还是IPv6。

### DNS超时(秒)

如果在指定的时间段内服务器未作出响应，则终止与DNS服务器的连接。使用1到999（秒）之间的值输入超时时间。
如果输入“0”或未指定值，将不会终止连接。

### 主机名

输入当前网络协议使用的主机名，最多使用15个字母数字字符（包括破折号“-”和下划线“_”）。
此处输入的主机名会出现在主页页面的状态选项卡上。

## 按钮

### 刷新

单击此按钮可更新当前显示的信息。

注

- 进行设置前，单击刷新按钮可获得机器的当前状态。

### 请输入管理员密码。

输入管理员密码。

注

- 如果输入的密码错误或将此文本框留为空白，在单击确定后将不会应用此选项卡上的设置。

### 确定

单击此按钮可应用这些设置。

### 取消

单击此按钮可取消这些设置。

##