# 网络应用
网络设置 > 网络应用

使用此选项卡配置网络打印和mDNS设置。

## 扫描发送设置

选择要使用的扫描功能。

## 网络打印设置

选择要使用的打印协议。
如果选择RAW，则必须指定端口号。可指定一个介于1024和65535之间的值，但不能是5222、5353、6006、28900、29102、49999或53550。

## mDNS设置

### mDNS

对mDNS（多路广播DNS）进行设置。如果选择有效，请指定打印机名称。

### 打印机名称

输入打印机名称，最多使用32个字母数字字符。

## 按钮

### 刷新

单击此按钮可更新当前显示的信息.

注

- 进行设置前，单击刷新按钮可获得机器的当前状态.

### 请输入管理员密码。

输入管理员密码。

注

- 如果输入的密码错误或将此文本框留为空白，在单击确定后将不会应用此选项卡上的设置。

### 确定

单击此按钮可应用这些设置。

### 取消

单击此按钮可取消这些设置。

##