# SNMP
网络设置 > SNMP

使用此选项卡配置SNMP设置。

## SNMP

选择接口板的SNMP是“有效”还是“无效”。

## 陷阱

### 目标陷阱

指定是否向管理员通知陷阱消息。
如果启用此功能，有关错误的信息将发送至在SNMP管理主机1和SNMP管理主机2中指定的IP地址/主机名。

### SNMP管理主机1

输入接收主机的IP地址或主机名，最多使用64个字母数字字符（包括破折号“-”、下划线“_”、冒号“:”和句点“.”）。

### SNMP管理主机2

输入接收主机的IP地址或主机名，最多使用64个字母数字字符（包括破折号“-”、下划线“_”、冒号“:”和句点“.”）。

## 社区

### 社区划分

指定社区划分的名称，最多使用15个字母数字字符。默认名称为“public”。
此处指定的名称用于检索来自SNMP代理的信息。如果社区名称与主机名称不相同，将不接受来自主机的请求。

### 陷阱社区

指定陷阱社区的名称，最多使用32个字母数字字符。默认名称为“public”。
此处指定的名称用于检索发送自SNMP代理的陷阱消息。如果社区名称与主机名称不相同，将不接收来自主机的陷阱消息。

## 系统

### 位置

输入详细描述机器位置的文本字符串，最多使用64个字母数字字符。
此处输入的信息会出现在主页页面的状态选项卡上。

### 联系

输入详细描述联系信息的文本字符串，最多使用64个字母数字字符。
此处输入的信息会出现在主页页面的状态选项卡上。

## 按钮

### 刷新

单击此按钮可更新当前显示的信息。

注

- 进行设置前，单击刷新按钮可获得机器的当前状态。

### 请输入管理员密码。

输入管理员密码。

注

- 如果输入的密码错误或将此文本框留为空白，在单击确定后将不会应用此选项卡上的设置。

### 确定

单击此按钮可应用这些设置。

### 取消

单击此按钮可取消这些设置。

##