# IPv6配置
网络设置 > IPv6配置

使用此选项卡配置IPv6设置。

## IPv6

选择IPv6是“有效”还是“无效”。

注

- 如果IPv6已在使用，则此设置不能从有效更改为无效。例如，如果您的浏览器是使用IPv6连接到设备，则不能选择无效。

## IPv6地址

### DHCP

选择有效以使DHCP服务器自动配置机器的网络设置。选择无效以手动配置机器的网络设置。

#### IP地址(DHCP)

如果DHCP选择为有效，将显示从DHCP服务获取的IPv6地址。

### 无状态地址

显示自动生成的IPv6地址和默认网关地址。

注

- 最多可显示四个无状态地址。

### 链路本地地址

显示机器的链路本地地址。
链路本地地址仅应用于本地网络（本地网段）内部，并且以“fe80::”开头，后跟从机器的MAC地址生成的标识符。

### 手动配置地址

输入为机器分配的IPv6地址。

注

- 不能设置以下地址：
  链路本地地址、多路广播地址、IPv4兼容地址、IPv4映射地址、未指定地址和环回地址。

#### 前缀长度

输入IPv6地址的前缀长度，可使用0到128之间的值。

#### 网关地址

输入默认网关地址。
默认网关地址是与另一个网络中的计算机通信（打印或交换信息）时用作网关的主机或路由器的IPv6地址。

注

- 不能设置以下地址：
  多路广播地址、IPv4兼容地址、IPv4映射地址、未指定地址和环回地址。

## 按钮

### 刷新

单击此按钮可更新当前显示的信息。

注

- 进行设置前，单击刷新按钮可获得机器的当前状态。

### 请输入管理员密码。

输入管理员密码。

注

- 如果输入的密码错误或将此文本框留为空白，在单击确定后将不会应用此选项卡上的设置。

### 确定

单击此按钮可应用这些设置。

### 取消

单击此按钮可取消这些设置。

##