# 编入/更改文件目的地
扫描目的地 > 编入/更改文件目的地

使用此页指定文件夹目的地设置。

### ID(必需的)

注册文件夹目的地。从1到100之间选择一个ID。

### 名称(必需的)

输入目的地的名称。最多可以输入16个字母数字字符。此处指定的名称会在您选择扫描目的地时显示在屏幕上。

### 服务器名(必需的)

存储扫描文件的目录路径。最多可以输入64个字母数字字符。

### 共享文件夹

显示PC上共享根文件夹的名称。

### 域(可选的)

输入计算机所属域的名称。最多可以输入15个字母数字字符。

### 登录用户名(可选的)

登录目的地计算机的用户名。最多可以输入32个字母数字字符。

### 登录密码(可选的)

登录目的地计算机的密码。最多可以输入32个字母数字字符。

### 目录(可选的)

共享文件夹中用于存储扫描文件的目录。最多可以输入64个字母数字字符。

### 通过电子邮件地址通知(可选的)

输入电子邮件地址以在传送之后发送通知。最多可以输入64个字母数字字符。

### 文件格式(彩色/灰度级)

彩色扫描时扫描文件的文件格式。可选择PDF或JPEG。PDF支持多页文档，但JPEG不支持。

### 文件格式(黑白)

黑白扫描时扫描文件的文件格式。可选择PDF或TIFF。两种格式都支持多页文档。

### 扫描模式

指定和黑白扫描的扫描模式。可选择彩色、灰度或黑白。

### 原稿

根据页面和装订的方向选择要扫描的原稿面（单面或双面）。

### 扫描尺寸

从自动检测、A3 SEF、B4 SEF、A4 SEF、A4 LEF、B5 SEF、B5 LEF、A5 SEF、A5 LEF、B6 SEF、11 x 17 SEF、8 1/2 x 11 SEF、11 x 8 1/2 LEF、8 1/2 x 13 SEF、8 1/2 x 14 SEF、8 1/2 x 13.4 SEF、5 1/2 x 8 1/2 SEF、16K SEF、16K LEF、8K SEF或自定义尺寸中选择原稿的扫描尺寸。
如果选择自定义尺寸或自动检测，请选择毫米或英寸，然后指定宽度和长度。

### 分辨率

从100 x 100dpi、150 x 150dpi、200 x 200dpi、300 x 300dpi或600 x 600dpi中选择扫描分辨率。

### 浓度

通过单击右侧或左侧按钮来指定图像浓度。

## 按钮

### 刷新

单击此按钮可更新当前显示的信息。

注

- 进行设置前，单击刷新按钮可获得机器的当前状态。

### 请输入管理员密码。

输入管理员密码。

注

- 如果输入的密码错误或将此文本框留为空白，在单击确定后将不会应用此选项卡上的设置。

### 确定

单击此按钮可应用这些设置。

### 取消

单击此按钮可取消这些设置。

##