# 网络状态
网络设置 > 网络状态

使用此选项卡输入与网络相关的管理信息。

## 常规状态

显示以太网速度、IPP打印机名称、网络版本、以太网MAC地址和有效接口。

## TCP/IP状态

### DHCP

选择有效以使DHCP服务器自动配置机器的网络设置。选择无效以手动配置机器的网络设置。
如果启用DHCP，则将从DHCP服务器自动获取所有TCP/IP设置。

### IP地址

手动指定机器的网络IP地址。按照以下格式输入IP地址：“xxx.xxx.xxx.xxx”（使用相应的数字代替“x”，例如：“111.111.222.222”）。

### 子网掩码

指定IP地址用作子网掩码的部分。按照以下格式输入地址：“xxx.xxx.xxx.xxx”（使用相应的数字代替“x”，例如： “255.255.255.0”)。

### 网关

输入默认网关地址。默认网关地址是与另一个网络上的计算机通信（打印或交换信息）时用作网关的主机或路由器的IP地址。

## 按钮

### 刷新

单击此按钮可更新当前显示的信息。

注

- 进行设置前，单击刷新按钮可获得机器的当前状态。

### 请输入管理员密码。

输入管理员密码。

注

- 如果输入的密码错误或将此文本框留为空白，在单击确定后将不会应用此选项卡上的设置。

### 确定

单击此按钮可应用这些设置。

### 取消

单击此按钮可取消这些设置。

##