# SMTP
网络设置 > SMTP

使用此选项卡配置SMTP设置。

## SMTP

### 主SMTP服务器

输入SMTP服务器的IP地址或主机名，最多使用64个字母数字字符（包括破折号“-”、下划线“_”、冒号“:”和句点“.”）。
指定SMTP服务器主机名之后，必须配置DNS服务器，以便从主机名获取IP地址（正向查找）。

### 端口号

输入将电子邮件发送到SMTP服务器时使用的端口号。输入1到65535之间的值。

### 验证方式

指定在发送电子邮件时登录到SMTP服务器的验证方式。

#### 匿名

不验证。

#### SMTP

在发送电子邮件时使用SMTP验证登录到SMTP服务器。

#### SMTP之前先POP

在发送电子邮件之前登录到POP3服务器。

### 用户名

输入选择SMTP时使用的SMTP帐户名称，最多使用32个字母数字字符。

### 密码

输入选择SMTP时使用的SMTP帐户密码，最多使用32个字母数字字符。

### 设备电子邮件地址

输入设备的电子邮件地址，最多使用64个字母数字字符。
该地址作为从该打印机发送警告电子邮件信息时的发送者地址。

### 服务器超时(秒)

如果在指定的时间段内服务器未作出响应，则终止与SMTP的连接。使用1到999（秒）之间的值输入超时时间。
如果输入“0”或未指定值，将不会终止连接。

### 时区

指定SMTP时区。

## 按钮

### 刷新

单击此按钮可更新当前显示的信息。

注

- 进行设置前，单击刷新按钮可获得机器的当前状态。

### 请输入管理员密码。

输入管理员密码。

注

- 如果输入的密码错误或将此文本框留为空白，在单击确定后将不会应用此选项卡上的设置。

### 确定

单击此按钮可应用这些设置。

### 取消

单击此按钮可取消这些设置。

##