
----------------------------------------------------------------------------
<<打印机软件安装／卸载／打印>>
----------------------------------------------------------------------------

1. 安装打印机和扫描驱动程序
   1) 运行 install.exe。

2. 卸载打印机和扫描驱动程序
   1) 选择开始- >程序- >"FAX打印机"
      - >"卸载 FAX打印机"。
   2) 按屏幕指示操作。

3. 打印文档
   1) 使用常用的文字处理软件准备一份文档，
      例如：Microsoft Word。   
   2) 根据需要，选择页面设置并调整纸张大小、方向，页边距。
   3) 选择打印并点击属性来设置纸张大小，副本份数及打印机分辨率等。
   4) 单击确定开始打印。

----------------------------------------------------------------------------
<<文档扫描>>
----------------------------------------------------------------------------

  下面以画图程序来举例说明。
  TWAIN - compliant软件（例如：Photo Shop、Paint Shop Pro等)在不支持图像处理的Windows版本中提供文档扫描功能，不支持图像。
  "FAX扫描仪"驱动程序支持 TWAIN 32位。
  然而、仅支持 TWAIN 16位的程序（例如 Windows 95/NT 4.0中的画图程序）不能扫描文档。

1. 文档扫描-画图
   1) 选择开始，程序，附件，画图。
   2) 选择文件，选择扫描仪，"FAX扫描仪"。
   3) 在传真机中放入想要扫描的文档。
   4) 选择文件,扫描新建。
   5) 在"FAX扫描仪"对话框单击扫描。
   6) 扫描开始。

----------------------------------------------------------------------------
<<疑难解答>>
----------------------------------------------------------------------------

1. 如果打印速度过慢
   1) 应用程序打开太多。
      关闭没用的程序可以提高打印速度。
   2) 电脑中安装了惠普的打印机驱动程序。
      删除惠普打印机驱动程序软件。如果还有问题，请联系惠普公司。




2. 如果电脑中无法显示打印/扫描信息
   1) 打印机属性中的打印端口没有选定双向。
   2) 解决方法：      
      *Windows 95/98/ME：
       打开"FAX打印机"的属性- >选择<详细资料>- >
       打开<后台打印设置> - >检查<启动打印机的双向支持> - >单击确定- >单击确定
      *Windows 2000/XP：
       打开"FAX打印机"的属性- >单击<端口>- >
       检查<启动双向的支持> - >单击确定


3. 如果打印/扫描没有反应或打印中有中断字符。
   1) 该并行（LPT）端口驱动程序Windows不支持。
      如果打印机端口被设置为LPT1：（LG打印机端口）'
   2) 更改打印机端口为LPT1：（打印机端口）或
      LPT1：（ECP打印机端口）。
   3) 解决方法：
      开始- >控制面板- >系统- >设备管理- >端口（COM & LPT）- >
      删除"LG打印机端口（LPT1）" - >单击更新 - >
      LPT被安装。
      更换为Windows支持的打印机端口。

4. 如果不能打印/扫描或者电脑上提示错误信息
   1) 打印机电缆同时连接到USB/LPT接口。
   2) 电脑上连续出现"打印机正在使用"信息。
      不能打印或扫描。
   3) 打印机不能同时支持LPT/USB端口。
      你必须使用一个打印机端口（LPT或USB）。

5. 打印机在Windows 95环境下不能工作。
   当扫描时，打印机液晶屏显示[扫描...]信息。
   但机器没有转换到备用状态。
   1) 重新启动电脑并运行BIOS设置。
   2) 选择集成外设或I/O设备配置。。
   3) 如果并行端口模式被设置为ECP或ECP+EPP，将其更改为SPP。
     "SPP"在BIOS间分为：标准／正常的／仅输出
   4) 重新启动Windows并再次打印。



6. 扫描结束，但扫描的图像不能显示。
   打印机已经接收数据但是不能打印。
   1) 如果电脑中有其它MFP打印机驱动程序，有可能发生此情况。
      删除引起错误的打印机驱动程序，重新启动系统并重试。
   2) 也可以取消该程序，尝试使用其它打印机驱动程序并重新打印。
   3) 如果装有一个以上的双向打印机，它们将共用一个LPT端口，那么可能出现传输问题。


7. 双向打印
   打印机驱动程序默认情况下进行双向打印。
   打印机状态开启：
   1) 打开FAX打印机的<属性>。
   2) 选择<详细资料>并打开<后台打印设置>。
   3) 单击<启动打印机双向支持>。
   4) 单击<确定>。
   5) 单击<确定>应用所做的修改。

8. 单向打印
   打印机驱动程序默认情况下进行双向打印。
   打印机状态关闭：
   1) 打开FAX打印机的<属性>。
   2) 选择<详细资料>并打开<后台打印设置>。
   3) 单击<关闭打印机双向支持>。
   4) 单击<确定>。
   5) 单击<确定>应用所做的修改。

9. 如果打印机内卡纸
   （输入卡纸／中间卡纸／输出卡纸）
   1) 打开打印机顶盖取出硒故。
   2) 拉住左侧手柄取出卡纸。
      拉出纸。
   3) 从硒故位置拉住纸并从前面拉出。
      小心不要撕裂。
   4) 重新安装硒鼓，盖上顶盖并再次打印。

10.文档没有被正确打印。有部分遗失。
   1) 打印机内存不足。
   2) 尝试把分辨率调到300 DPI并再次打印。

11.全部用黒色打印 Microsoft PowerPoint中的图形和带有颜色的文本文件。
   1) 选择<文件> - > <打印>
   2) 关闭彩色选项。

----------------------------------------------------------------------------
