南天PR2plus、PR2E、PR2--Olivetti仿真驱动程序。

安装方法：(本驱动只支持Win XP/Win 7 32位系统，64位系统请安装LQ-1600的驱动)

先将文件解压，例如解压到E:\Olivetti仿真驱动，特别注意其中的文件pr2.inf，然后按以下步骤安装打印机驱动。

  例如： 在Windows 7操作系统下安装打印机驱动的步骤：

1.点击Windows界面左下角的“开始”图标。

2.点击“设备和打印机”， 或“控制面板”-->“设备和打印机”。

3.点击“添加打印机”，然后按提示操作(注意：在“安装打印机软件”步骤时，点击“从磁盘安装”，然后找到pr2.inf所在的目录(E:\Olivetti仿真驱动)并选择pr2.inf。

4.安装后，可以选择打印机的端口：

   （1）在“设备和打印机”中, 点击鼠标左键选中“Olivetti PR2”打印机驱动。

   （2）点击鼠标右键选中“打印机属性”。

   （3）点击“端口”，可以选择串口(Comx)、USB端口。

      如果使用串口线连接电脑和打印机（PR9、PR2 plus 、PR2E），则选择串口(Comx)。

      如果使用USB口线连接电脑和打印机(PR9、PR2 plus)，则选择USB口。

      但选中的端口要与打印机菜单参数设置的端口一致

南天系列针式打印机支持3个仿真驱动，其中OKI仿真速度快，推荐大家使用OKI仿真，设置方法参考网页说明。


