＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

			实达存折打印机驱动程序使用说明

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


【当前版本】
 	5.0版

【适用操作系统】
		Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, 
	Windows Server 2003(x86/x64), Windows XP(x86/x64),
	Windows Vista(x86/x64)，Windows 7(x86/x64),Windows 8(x86),
	Windows Server 2008(x86/x64)。
【可适用产品】
	实达存折打印机。
	
【自动安装软件说明】
	使用本软件，您可以做如下操作：
	安装打印机驱动；
	查看软件使用说明；
	通过超级链接访问福建实达电脑设备有限公司网站。

【安装步骤说明】
	
	【自动安装·推荐】       	 
		自动安装步骤如下：
		1．双击驱动程序文件夹中的Installer.exe安装程序；
		2．点击“安装驱动”选项，进入驱动安装界面；
		3．点击“下一步”，接受该软件许可协议；
		4．选择您要安装的打印机型号和安装端口； 
		5．进入安装信息确认界面，确认您的安装信息。
		6．点击“下一步”开始安装驱动，此时自动完成驱动安装。
                             
	【手动安装】
		WINDOWS 98操作系统下的安装步骤：
	 	1． 双击“我的电脑”图标；
		2． 双击“打印机”；
		3． 双击“添加打印机”图标，屏幕上将出现添加打印机向导；
		4． 单击下一步按钮；
		5． 选择“本地打印机”或“网络打印机”，然后单击下一步；
		6． 单击“从磁盘安装”按钮；
		7． 将打印机驱动程序盘插入驱动器；
		8． 点击“浏览”按钮，进入“驱动程序”文件夹,选择“Win98 & ME”子
		    文件夹内的BP850KN.inf文件，双击打开并确定；
		9． 进入打印机列表框，选择要安装的打印机型号,单击下一步；
		10．选择您所希望使用的打印机端口，单击下一步；
		11．在打印机名称对话框中键入一个新的名字，但建议您保留所显示的打印
		    机型号；
		12．选择“是”或者“否”来指定是否将打印机作为应用程序默认打印机；
		13. 选择是否打印测试页，默认为“是”；
		14．单击完成按钮，文件将复制到您的硬盘，并将在打印机文件夹中添加一
		    个打印机型号或您所键入名称的图标。

		WINDOWS 2000/XP/2003操作系统下的安装步骤
		1.  从“开始”上拉菜单点选“打印机和传真”；
		2.  双击“添加打印机”， 选择“添加本地打印机”；
		3． 选择您所希望使用的打印机端口，单击下一步；
		4.  单击“从磁盘安装”，选择驱动程序软件包放置的位置，默认情况下
		    是“A:”；
		5.  点击“浏览”按钮，进入“驱动程序”文件夹,选择“Win2K & XP &
		    2003”子文件夹内的BP850KN.inf文件，双击打开并确定；
		6． 进入打印机列表框，选择要安装的打印机型号,单击下一步；
		7.  在打印机名称对话框中键入一个新的名字，但建议您保留所显示的打印
		    机型号；
		8． 选择“是”或者“否”来指定是否将打印机作为应用程序默认打印机；
		9． 选择是否共享打印机，默认为“不共享”；
		10. 选择是否打印测试页，默认为“是”；
		11．点击“完成”，系统开始自动完成余下的安装工作；
		注：如果是第一次安装该驱动程序，会弹出一个提示对话框，提示该
		    软件不包含微软的数字签名，询问是否要继续安装。点击“是”继续安
		    装，并不会影响驱动程序的正常使用。
		
        	WINDOWS vista/7/8操作系统下的安装步骤
		1.  从“开始”上拉菜单点选“设备和打印机”；
		2.  双击“添加打印机”， 选择“添加本地打印机”；
		3． 选择您所希望使用的打印机端口，单击下一步；
		4.  单击“从磁盘安装”，选择驱动程序软件包放置的位置，默认情况下是
		    “A:”；
		5.  点击“浏览”按钮，进入“驱动程序”文件夹,选择“Vista & Win7 & Win8”
		    子文件夹内的BP850KN.inf文件，双击打开并确定；
		6． 进入打印机列表框，选择要安装的打印机型号,单击下一步；
		7.  在打印机名称对话框中键入一个新的名字，但建议您保留所显示的打印
		    机型号；
		8． 点击“下一步”，系统开始自动完成余下的安装工作；
		9． 点击“完成”，完成本次安装。

		WINDOWS 64位操作系统下的安装步骤
		1.  从“开始”上拉菜单点选“设备和打印机”；
		2.  双击“添加打印机”， 选择“添加本地打印机”；
		3． 选择您所希望使用的打印机端口，单击下一步；
		4.  单击“从磁盘安装”，选择驱动程序软件包放置的位置，默认情况下是
		    “A:”；
		5.  点击“浏览”按钮，进入“驱动程序”文件夹,选择“WIN7_XP64”子文
                    件夹内的BP850KN.inf文件，双击打开并确定；
		6． 进入打印机列表框，选择要安装的打印机型号,单击下一步；
		7.  在打印机名称对话框中键入一个新的名字，但建议您保留所显示的打印
		    机型号；
		8． 点击“下一步”，系统开始自动完成余下的安装工作；
		9． 点击“完成”，完成本次安装。
	       
	 【USB端口的使用】
		如果该款打印机安装了USB端口选件，则可以使用USB端口进行打印操作。在
		WINDOWS 2000以后的操作系统下使用不需要另外安装USB端口驱动，当接上
		USB接口时操作系统会自动安装USB端口驱动。而如果是在WINDOWS 98系统下
		使用USB端口打印，则需要另外安装USB端口驱动程序，具体操作步骤如下：
		1．接上USB接口，系统发现USB设备，弹出对话框要求指定驱动程序文件所在
		   目录；如果使用软盘安装，则安装路径为“A:\USB端口驱动程序\Win98”；
		2．系统根据安装信息文件（START24C.INF）内的相应信息自动找到驱动程序
		   文件开始安装；
		3．系统完成USB端口驱动程序安装，在打印机属性页的端口选项中新增加了一
		   个名为“USB00x”的USB端口；（x为当前系统已安装的USB端口驱动数）
		4．在打印机驱动程序属性页内指定新添加的USB端口，即可支持USB打印。

	【备注】
		该版本驱动程序可支持单向打印质量和双向打印质量的选择。







				福建实达电脑设备有限公司	 2013年2月

