# Uso básico

Esta página expõe o modo de utilização do SX Virtual Link.

1. Iniciar o SX Virtual Link

2. Conectar a um / Desconectar de um dispositivo USB

## 1. Iniciar o SX Virtual Link

Como iniciar o SX Virtual Link:

1. Clique na barra de tarefas.

   No Windows 7, clique o botão na área de notificação (barra de tarefas) do lado direito inferior do seu ecrã, para visualizar os símbolos ocultos. Se o SX Virtual Link não estiver activo, clique Iniciar - Todos os Programas - silex Device Server -SX Virtual Link - SX Virtual Link.

2. Aparece a janela principal do SX Virtual Link. Os dispositivos USB activos na rede de trabalho aparecem na lista de dispositivos.

   Quando visualizado no modo servidor de dispositivos

   Quando visualizado no modo dispositivos USB

Para comutar o modo de visualização, clique na janela principal do SX Virtual Link. Alterando os parâmetros opcionais, o SX Virtual Link pode ser configurado para correr automaticamente como aplicação minimizada na barra de tarefas quando o sistema for inicializado. Para mais informação sobre parâmetros opcionais, consulte Configuração de opções do SX Virtual Link.

## 2. Conectar a um / Desconectar de um dispositivo USB

Uso básico de um dispositivo USB:

1. Seleccione o dispositivo USB na janela principal do SX Virtual Link e estabeleça a conexão.

2. Depois de conectado com êxito ao dispositivo USB, a rotina PnP do Windows irá correr e o dispositivo USB passará a estar disponível para ser utilizado.

3. Quando terminar o uso do dispositivo USB, desconecte-o através do SX Virtual Link.

Como conectar:

Duplo clique | Duplo clique no dispositivo USB na janela principal do SX Virtual Link.
Utilizando um botão | Seleccione o dispositivo USB e clique o botão Conectar na janela principal do SX Virtual Link. É possível conectar-se de uma vez a dois ou mais dispositivos USB que tenham sido seleccionados.
Clique com a tecla do lado direito | Faça clique com a tecla do lado direito no dispositivo USB na janela principal do SX Virtual Link e clique Conectar no menu visualizado. É possível conectar-se de uma vez a dois ou mais dispositivos USB que tenham sido seleccionados.
Utilizando um teclado | Seleccione o dispositivo USB com as teclas de seta para cima/para baixo e prima Alt+C no seu teclado.

Como desconectar:

Duplo clique | Duplo clique no dispositivo USB na janela principal do SX Virtual Link.
Utilizando um botão | Seleccione o dispositivo USB e clique o botão Desconectar na janela principal do SX Virtual Link.
Clique com a tecla do lado direito | Faça clique com a tecla do lado direito no dispositivo USB na janela principal do SX Virtual Link e clique Desconectar no menu visualizado.
Utilizando um teclado | Seleccione o dispositivo USB com as teclas de seta para cima/para baixo e prima Alt+D no seu teclado.

Se um dispositivo está a ser partilhado por vários utilizadores, assegure-se que cada um deles desconecta do dispositivo USB após concluída a aplicação. Caso contrário, não será possível a outros utilizadores conectar-se ao dispositivo USB.

Se utiliza uma impressora ou um dispositivo USB com opção de impressão, então pode utilizar a função de conexão automática da impressora (printer auto-connect) para saltar o procedimento conectar/desconectar. Para mais informação, consulte Como usar uma impressora. É impossível conectar-se a um dispositivo que esteja a ser usado por um outro utilizador. O SX Virtual Link dispõe de uma função que lhe permite solicitar ao utilizador, através de uma mensagem remota, a desconexão ao dispositivo USB que você pretende utilizar, para que a prioridade de uso seja transferido para si. Para mais informação, consulte Como solicitar a desconexão. Caso seja o único utilizador de um determinado dispositivo USB, recomenda-se que configure o SX Virtual Link para conexão automática a esse dispositivo USB, logo que o mesmo seja detectado. Para mais informação, consulte Configuração de operações do dispositivo USB. O SX Virtual Link dispõe de uma função que lhe permite iniciar uma determinada aplicação quando um dispositivo USB estiver conectado. Para mais informação, consulte Configuração de operações do dispositivo USB.

| Para cima