# SX Virtual Linkの環境設定

このページでは、SX Virtual Link の環境設定について説明しています。
SX Virtual Link の起動・通信条件など全般的な動作に関する設定ができます。

操作ウインドウでオプションボタン をクリックすると、オプションダイアログが表示されます。
オプションダイアログでは以下の設定が可能です。設定が終了したら「OK」をクリックします。

> ◆全般設定

> 基本動作に関する設定を行います。

> Windows 起動時に SX Virtual Link を起動する | SX Virtual Link をスタートアップに登録します。 スタートアップに登録するとWindowsログオン時に自動でSX Virtual Linkが起動します。 （初期値：オン）
> SX Virtual Link 起動時にメイン画面を表示しない | SX Virtual Link を最小化（アイコン化）した状態で起動します。 最小化したアイコンは、タスクトレイに表示します。 （初期値：オン）
> 異常が発生したときはバルーンで通知する | USBデバイスにエラーが発生した際にタスクトレイのアイコンからバルーンメッセージを表示してエラー内容を通知します。 （初期値：オン）
> USBデバイスを切断するときは確認メッセージを表示する | SX Virtual Link上で切断操作を行った際に確認メッセージを表示します。 （初期値：オン）
> 新しい USB デバイスを検出したときは自動的に接続する機能を有効にする | ネットワーク上に設置されたUSBデバイスを新たに検出した際に、自動的に接続を実行します。1人のユーザが占有して使用する場合には、この設定を有効にすることで接続操作を行わなくても利用できるのでとても便利です。 （初期値：オフ）
> メイン画面の更新間隔 | 取り付けているUSB デバイスのステータスの更新間隔を設定します。 （初期値：10 秒）

> ◆デバイスサーバ検索設定

> ブロードキャストアドレスの設定を行います。

> ブロードキャストアドレスを有効にする | デバイスサーバの検索範囲について、ルータを超えて別のネットワークを検索範囲に含める際に、検索範囲に含めるネットワークへのブロードキャストアドレスを登録します。 ブロードキャストアドレスを登録しなかった場合は、ローカルセグメント（ルータで区切られたネットワーク内）のみを検索します。 ブロードキャストアドレスを登録する場合は、「ブロードキャストアドレスを有効にする」にチェックを入れ、アドレス入力欄にブロードキャストアドレスを入力して「追加」をクリックします。 登録したブロードキャストアドレスを削除する場合は、一覧から削除するブロードキャストアドレスを選択して、「削除」をクリックします。

> 192.168.1.xxx（Subnet Mask:255.255.255.0）のネットワークを登録する場合は、「192.168.1.255」を登録します。 下記画面例では「192.168.1.xxx」と「192.168.2.xxx」（Subnet Mask:255.255.255.0）のネットワークを検索範囲に含めるために、「192.168.1.255」と「192.168.2.255」を登録しています。 検索するネットワークのブロードキャストアドレスについては、ネットワーク管理者に確認して登録してください。

> ◆表示設定

> SX Virtual Linkの表示に関する設定を行います。

> 名前 | デバイスサーバに取り付けたUSBデバイスのデバイス名を表示します。 名前は任意の名称に変更可能です。詳細は「USB デバイスの動作設定」を参照してください。 （初期値：オン） ※この設定は「オフ」にすることはできません。
> 種類 | デバイスサーバに取り付けたUSBデバイスの種類を表示します。 （初期値：オン） ※この設定は「オフ」にすることはできません。
> ステータス | デバイスサーバに取り付けたUSBデバイスの状態を表示します。 （初期値：オン） ※この設定は「オフ」にすることはできません。
> ホスト名 | デバイスサーバのホスト名を表示します。 ホスト名はデバイスサーバの設定から任意の名称に変更可能です。ホスト名の変更方法はデバイスサーバのマニュアルを参照してください。 （初期値：オン）
> 機種名 | デバイスサーバの機種名を表示します。 （初期値：オン）
> IP アドレス | デバイスサーバに割り振られているIPアドレスを表示します。 （初期値：オフ）
> Ethernet アドレス | デバイスサーバのEthernetアドレスを表示します。 Ethernetアドレスは製品本体の側面や裏面に記載されている12桁の番号です。 （初期値：オフ）
> 自動接続設定 | USBデバイスの自動接続設定の設定状態を表示します。 設定値は「有効」または「無効」で表示します。 （初期値：オフ）
> 選択した列の幅 | USBデバイス一覧の上にあるカラムの各表示項目の幅を変更します。 ※名前と種類の幅は変更できません。

> 名前・種類・ステータスの項目は表示しない設定や、表示順序の変更はできません。

> ◆フィルタ設定

> デバイスサーバのフィルタに関する設定を行います。

> フィルタ機能を有効にする | 本項目にチェックを入れて、下のリストからデバイスサーバを選択すると、選択したデバイスサーバだけをメイン画面の一覧に表示できます。使用しないデバイスサーバを非表示にすることで、操作したいUSBデバイス以外への誤操作を防止できます。 本設定で、接続中のデバイスサーバが選択されなかった場合、そのデバイスサーバに接続されているUSBデバイスへの接続は切断されます。 （初期値：オフ）

| 先頭へ戻る