# Configuração de opções do SX Virtual Link

Esta página expõe o modo de configuração de opções do SX Virtual Link.
É possível configurar os parâmetros gerais do SX Virtual Link, tais como os referentes à inicialização e à comunicação.

Clique o botão Opções na janela principal do SX Virtual Link. É visualizado o diálogo de opções.
O diálogo de opções permite aceder aos seguintes parâmetros. Clique OK quando terminar a configuração dos parâmetros.

> Generalidades

> É possível configurar os parâmetros básicos das opções.

> Inicie SX Virtual Link a partir do menu de início do Windows | Adicione o SX Virtual Link na pasta de arranque (Startup) . Depois de adicionado à pasta de arranque, o SX Virtual Link é inicializado automaticamente durante o arranque do Windows. (Valor pré-definido: On)
> Ignore a janela principal do SX Virtual Link ao iniciar o programa | Inicia o SX Virtual Link como ícone. O ícone é visualizado na barra de tarefas. (Valor pré-definido: On)
> Preste atenção à notifição na janela informativa quando ocorrer um erro | Informa-o sobre um erro no seu dispositivo USB, visualizando uma mensagem na barra de tarefas. (Valor pré-definido: On)
> Preste atenção à mensagem de confirmação ao desconectar os dispositivos USB | Visualiza uma mensagem de confirmação antes de desconectar o dispositivo USB através do SX Virtual Link. (Valor pré-definido: On)
> Conectar automaticamente os novos dispositivos USB recém-detectados | Conecta automaticamente a um dispositivo USB logo que detectado na rede de trabalho. Esta opção é pertinente, na medida em que poderá conectar-se automaticamente a cada um dos dispositivos ligados ao servidor de dispositivos. Recorde, no entanto, que esta opção é para uso exclusivo dos dispositivos USB. Enquanto estiver conectado a um dispositivo USB nenhum outro utilizador poderá aceder a ele. (Valor pré-definido: Off)
> Intervalo de renovação da janela principal | Define o intervalo de actualização do estado do dispositivo USB conectado. (Valor pré-definido: 10 s)

> Busca dos servidores de dispositivos

> É possível configurar o endereço de dispersão.

> Activar endereços de dispersão | Regista os endereços de dispersão usados para busca dos servidores de dispositivos através do encaminhador da rede. Se não existirem endereços de dispersão especificados, a busca limitar-se-á aos servidores de dispositivos na sua rede local. Para registar um endereço de dispersão, marque Activar endereços de dispersão, introduza o endereço de dispersão no campo de entradas e clique o botão Adicionar. Para remover um endereço da lista, seleccione-o e clique o botão Remover.

> Por exemplo, para registar "192.168.1.xxx" (Subnet Mask:255.255.255.0), introduza "192.168.1.255" no campo de entradas. Na imagem de exempo a seguir, "192.168.1.255" e "192.168.2.255" estão registados para incluir os endereços "192.168.1.xxx" e "192.168.2.xxx" (Subnet Mask:255.255.255.0) na busca do servidor de dispositivos. Consulte o administrador de sistemas para saber quais os endereços de dispersão que deve definir na busca do servidor de dispositivos.

> Visor

> É possível configurar os parâmetros do visor no SX Virtual Link.

> Nome | Visualiza o nome do dispositivo USB conectado ao servidor de dispositivos. O nome do dispositivo USB pode ser alterado. Para mais informação, consulte Configuração de operações do dispositivo USB. (Valor pré-definido: On) * Esta caixa de controlo não pode ser desmarcada.
> Tipo | Visualiza o tipo de dispositivo USB conectado ao servidor de dispositivos. (Valor pré-definido: On) * Esta caixa de controlo não pode ser desmarcada.
> Estado | Visualiza o estado do dispositivo USB conectado ao servidor de dispositivos. (Valor pré-definido: On) * Esta caixa de controlo não pode ser desmarcada.
> Nome anfitrião | Visualiza o nome anfitrião do servidor de dispositivos. O nome do anfitrião pode ser alterado nos parâmetros configuração do servidor de dispositivos. Para mais informação, consulte o manual do utilizador, s.f.f. (Valor pré-definido: On)
> Nome do modelo | Visualiza o nome do modelo do servidor de dispositivos. (Valor pré-definido: On)
> Endereço IP | Visualiza o endereço IP do servidor de dispositivos. (Valor pré-definido: Off)
> Endereço Ethernet | Visualiza o endereço Ethernet do servidor de dispositivos. O endereço Ethernet é composto por 12 dígitos que pode encontrar de lado ou na parte de trás do servidor de dispositivos. (Valor pré-definido: Off)
> Conexão automática | Visualiza o estado actual dos parâmetros de conexão automática do dispositivo USB. Visualiza "Activado" ou "Desactivado". (Valor pré-definido: Off)
> Largura da coluna seleccionada | Altera a largura de cada coluna apontada no topo da lista de dispositivos USB. * As larguras das colunas do Nome e do Tipo não podem ser alteradas.

> Não é possível ocultar ou alterar a sequência no visor do nome, tipo e estado.

> Filtro

> O parâmetro de filtragem do servidor de dispositivos pode ser configurado.

> Ativar a filtragem | Filtra os servidores de dispositivos a visualizar na janela principal doSX Virtual Link. Para ativar a filtragem, marque esta caixa de seleção e selecione o servidor de dispositivos da lista. Apenas serão visualizados os que estiverem marcados na lista. Ocultando os servidores de dispositivos inativos, é possível evitar o manuseamento incorreto de outros dispositivos. Se o servidor de dispositivos não estiver selecionado, embora se encontre em uso, o dispositivo USB conectado a esse servidor será desativado. (Valor pré-definido: Off)

| Para cima