# Betriebseinstellungen für USB-Geräte

Auf dieser Seite werden die Einstellungen erläutert, die zu jedem an einem Geräteserver angeschlossenen USB-Gerät konfiguriert werden können.

1. Den im Hauptfenster von SX Virtual Link angezeigten USB-Gerätenamen ändern

2. Bei Erkennung eines USB-Gerätes automatisch eine Verbindung zu diesem Gerät herstellen

3. Bei fehlerbedingter Trennung der Verbindung zu einem USB-Gerät die Verbindung zu diesem Gerät automatisch wiederherstellen

4. Bei Erkennung eines USB-Gerätes automatisch eine angegebene Anwendung starten

5. Automatische Trennung der Verbindung zu einem USB-Gerät bei Eingang einer Trennungsanforderung

6. Informationen über den Eigenschaften-Dialog von USB-Geräten

## 1. Den im Hauptfenster von SX Virtual Link angezeigten USB-Gerätenamen ändern

Im Hauptfenster von SX Virtual Link wird der ursprünglich für das USB-Gerät registrierte Standardname in der USB-Geräteliste angezeigt.

Sie können den USB-Gerätenamen auf der Registerkarte Allgemein im Eigenschaften-Dialog ändern.
Einzelheiten über den Eigenschaften-Dialog finden Sie unter 6. Informationen über den Eigenschaften-Dialog von USB-Geräten.

Auch nach der Änderung des Gerätenamens bleibt der ursprünglich für das Gerät registrierte Standardname unverändert. Außerdem wird diese Änderung nur für den PC wirksam, von dem aus der Gerätename geändert wurde, für andere PCs jedoch nicht.

## 2. Bei Erkennung eines USB-Gerätes automatisch eine Verbindung zu diesem Gerät herstellen

SX Virtual Link kann bei Erkennung eines USB-Gerätes automatisch eine Verbindung zu diesem Gerät herstellen.
Wenn Sie der einzige Benutzer eines bestimmten USB-Gerätes sind, können Sie die "Auto Connect"-Funktion nutzen, um automatisch eine Verbindung zu diesem USB-Gerät herzustellen, ohne dass Sie im Hauptfenster von SX Virtual Link auf die Schaltfläche Verbinden klicken müssen.

Sie können die "Auto Connect"-Funktion auf der Registerkarte Verbinden im Eigenschaften-Dialog aktivieren.
Einzelheiten über den Eigenschaften-Dialog finden Sie unter 6. Informationen über den Eigenschaften-Dialog von USB-Geräten.

Wenn Sie zu allen USB-Geräten automatisch eine Verbindung herstellen möchten, können Sie im Optionen-Dialog von SX Virtual Link das Kontrollkästchen Verbindung zu neu erkannten USB-Geräten automatisch herstellen aktivieren. Einzelheiten finden Sie unter Optionale Einstellungen in SX Virtual Link.

## 3. Bei fehlerbedingter Trennung der Verbindung zu einem USB-Gerät die Verbindung zu diesem Gerät automatisch wiederherstellen

SX Virtual Link kann die Verbindung zu einem USB-Gerät automatisch wiederherstellen, wenn die Verbindung zwischen dem USB-Gerät und dem PC aufgrund eines Kommunikationsfehlers verloren ging.

Sie können die Option zur automatischen Wiederherstellung der Verbindung bei fehlerbedingter Trennung der Verbindung auf der Registerkarte Verbinden im Eigenschaften-Dialog aktivieren.
Einzelheiten über den Eigenschaften-Dialog finden Sie unter 6. Informationen über den Eigenschaften-Dialog von USB-Geräten.

Die aktivierte automatische Wiederherstellung der Verbindung wird wirksam, wenn das nächste Mal eine Verbindung zu dem USB-Gerät hergestellt wird.

Während eines Fehlers arbeitet die Funktion zur automatischen Wiederherstellung der Verbindung je nach USB-Gerät oder PC-Status unter Umständen nicht ordnungsgemäß. Starten Sie in einem derartigen Fall den PC, das USB-Gerät und den Geräteserver neu. Diese Option dient nur der Wiederherstellung der Verbindung im Fehlerfall. Trennen Sie die Kabelverbindung des USB-Gerätes nicht, wenn das Gerät über SX-Virtual Link mit dem PC verbunden ist.

## 4. Bei Erkennung eines USB-Gerätes automatisch eine angegebene Anwendung starten

SX Virtual Link kann nach Herstellung einer Verbindung zu einem USB-Gerät automatisch eine angegebene Anwendung starten.
Sie können die Funktion für den automatischen Start einer Anwendung aktivieren, indem Sie die Anwendung (z. B. eine Scannersoftware, Musikverwaltungssoftware für einen Music-Player, Sicherungssoftware für Speichermedien usw.) registrieren, die Sie in Verbindung mit einem bestimmten USB-Gerät verwenden möchten. Nachdem Sie die Anwendung in SX Virtual Link registriert haben, startet SX Virtual Link die Anwendung automatisch, sobald die Verbindung zwischen dem USB-Gerät und dem PC hergestellt wurde. Auf diese Weise müssen Sie die Anwendung nicht manuell starten.

Sie können die Funktion für den automatischen Start einer Anwendung auf der Registerkarte Verbinden im Eigenschaften-Dialog aktivieren.
Einzelheiten über den Eigenschaften-Dialog finden Sie unter 6. Informationen über den Eigenschaften-Dialog von USB-Geräten.

Die aktivierte Funktion für den automatischen Start einer Anwendung wird wirksam, wenn das nächste Mal eine Verbindung zu dem USB-Gerät hergestellt wird.

## 5. Automatische Trennung der Verbindung zu einem USB-Gerät bei Eingang einer Trennungsanforderung

SX Virtual Link trennt bei Eingang einer Trennungsanforderung automatisch die Verbindung zu einem USB-Gerät.

Die Einstellung für die automatische Trennung werden in der Registerkarte Trennen im Eigenschaften-Dialog aktiviert.
Einzelheiten zum Eigenschaften-Dialog finden Sie unter 6.Informationen über den Eigenschaften-Dialog von USB-Geräten.

## 6. Informationen über den Eigenschaften-Dialog von USB-Geräten

Die oben erwähnten Betriebseinstellungen sind im Eigenschaften-Dialog jedes einzelnen USB-Gerätes zu finden.

So öffnen und verwenden Sie den Eigenschaften-Dialog:

1. Wählen Sie im Hauptfenster von SX Virtual Link das USB-Gerät aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Eigenschaften .

2. Die Registerkarte Allgemein wird angezeigt. Auf der Registerkarte Allgemein können Sie den Namen des USB-Gerätes ändern, der im Hauptfenster von SX Virtual Link angezeigt wird.

   Name | Hier können Sie den USB-Gerätenamen ändern, der im Hauptfenster von SX Virtual Link angezeigt wird. Einzelheiten finden Sie unter 1. Den im Hauptfenster von SX Virtual Link angezeigten USB-Gerätenamen ändern.
   Eigenschaften des Geräteservers | Öffnet die Webseite des Geräteservers. Die Webseite enthält verschiedene Einstellmöglichkeiten. Einzelheiten hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch.

3. Wenn Sie auf die Registerkarte Verbinden klicken, können Sie die folgenden Einstellungen konfigurieren:

   Dieses Gerät bei Verfügbarkeit automatisch verbinden | Stellt die Verbindung automatisch her, sobald ein USB-Gerät erkannt wurde, bei dem diese Option aktiviert ist. Einzelheiten finden Sie unter 2. Bei Erkennung eines USB-Gerätes automatisch eine Verbindung zu diesem Gerät herstellen.
   Bei Auftreten eines Verbindungsfehlers automatisch neu verbinden | Stellt die Verbindung zu einem USB-Gerät automatisch neu her, wenn die Verbindung aufgrund eines Kommunikationsfehlers getrennt wurde. Einzelheiten finden Sie unter 3. Bei fehlerbedingter Trennung der Verbindung zu einem USB-Gerät die Verbindung zu diesem Gerät automatisch wiederherstellen.
   Die angegebene Anwendung bei hergestellter Verbindung starten | SX Virtual Link kann nach Herstellung einer Verbindung zu einem USB-Gerät automatisch eine angegebene Anwendung starten. Außerdem wird, wenn Sie das Kontrollkästchen Verbindung beim Schließen der Anwendung automatisch trennen aktivieren, die Verbindung zu dem USB-Gerät automatisch getrennt, nachdem die Anwendung geschlossen wurde. Einzelheiten finden Sie unter 4. Bei Erkennung eines USB-Gerätes automatisch eine angegebene Anwendung starten.

4. Wenn Sie auf die Registerkarte Trennen klicken, können Sie die Einstellungen für die automatische Trennung konfigurieren.

   Automatische Trennung zulassen, wenn eine Verwendung angefordert wird. | Automatische Trennung der Verbindung zu einem USB-Gerät bei Eingang einer Trennungsanforderung. Einzelheiten finden Sie unter 5. Automatische Trennung der Verbindung zu einem USB-Gerät bei Eingang einer Trennungsanforderung. * Falls diese Option aktiviert ist, wird die Verbindung zum USB-Gerät getrennt, auch während der Nutzung, sobald eine Verwendung angefordert wird.
   Zeitlimit für automatische Trennung | Es gibt eine festgelegte Wartezeit vor Trennung der Verbindung zu einem USB-Gerät, wenn die Funktion Automatische Trennung zulassen, wenn eine Verwendung angefordert wird aktiviert ist.

5. Durch Klicken auf die Registerkarte Sicherheit können die Sicherheitseinstellungen zur Verwendung des USB-Geräts konfiguriert werden.

   Das Passwort der USB-Verbindung festlegen | Legen Sie das Passwort fest, das bei der Verbindung mit dem USB-Gerät eingegeben werden muss. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird das Passwort automatisch eingegeben, wenn das USB-Gerät verbunden wird. Wenn der Geräteserver eine Passwortfunktion für die USB-Verbindung nicht unterstützt, ist dieses Feld abgeblendet.
   Passwort | Geben Sie das Passwort ein. Wenn der Geräteserver eine Passwortfunktion für die USB-Verbindung nicht unterstützt, ist dieses Feld abgeblendet.
   Datenverschlüsselung für USB-Gerät aktivieren | Aktiviert die Verschlüsselung für die USB-Gerätekommunikation. Wenn der Geräteserver eine Verschlüsselung nicht unterstützt, ist dieses Feld abgeblendet.

   Die Registerkarte Sicherheit wird nur angezeigt, wenn der Geräteserver eine Passwort- und Verschlüsselungsfunktion für die USB-Verbindung unterstützt. Wenn diese Funktionen nicht unterstützt werden, werden die entsprechenden Einstellungen abgeblendet.

6. Klicken Sie nach Abschluss der Konfigurierung auf OK.

| Zurück zum Seitenanfang