# Cómo utilizar una impresora

Esta página explica cómo utilizar un dispositivo USB (o un dispositivo USB con capacidad de impresión) conectado a un servidor de dispositivos utilizando SX Virtual Link.

SX Virtual Link tiene un componente que detecta tareas de impresión y luego se conecta automáticamente a la impresora (o dispositivo USB con capacidad de impresión), envía la impresión y se desconecta, si aquella está conectada a un servidor de dispositivos.

No tiene que hacer clic en el botón Conectar en la ventana principal de SX Virtual Link antes de imprimir una tarea.

Para utilizar la función de autoconexión de la impresora, el controlador de la impresora debe estar instado de antemano. Es posible que la función de autoconexión de la impresora no esté disponible para algunos dispositivos USB con capacidad de impresión. En esos casos, por favor, conéctese/desconéctese al/del dispositivo USB manualmente haciendo clic en los botones Conectar/Desconectar de SX Virtual Link. Para utilizar la función de autoconexión de la impresora, se tiene que estar ejecutando SX Virtual Link. Por favor, asegúrese de iniciar SX Virtual Link antes de imprimir una tarea. Para los que impriman frecuentemente, se recomienda configurar SX Virtual Link para que se inicie automáticamente al iniciarse el PC. Para más detalles, consulte Ajustes opcionales de SX Virtual Link.

Cómo activar la función de autoconexión de la impresora:

1. Seleccione una impresora en la ventana principal de SX Virtual Link y haga clic en el botón Propiedades . Cuando se muestre el diálogo de propiedades, haga clic en la pestaña de Conectar.

2. Marque Habilitar autoconexión, seleccione Conectar automáticamente sólo para impresi ó n y haga clic en Aceptar.

   Habilitar autoconexión | Habilita la función de autoconexión. Si está marcado, también hay que seleccionar una de las opciones siguientes.
   Conectar automáticamente este dispositivo cuando esté disponible | Conectarse automáticamente al dispositivo USB cuando se detecte.
   Conectar automáticamente sólo para impresión | Se conecta automáticamente al dispositivo USB y se desconecta una vez finalizada la tarea de impresión. Le permite imprimir sin preocuparse por las operaciones de conexión/desconexión.

   Si no tiene instalado en su PC el controlador del dispositivo USB o si el dispositivo USB nunca ha estado conectado a su PC a través de SX Virtual Link, se muestra la siguiente ventana. Para habilitar la opción Conectarse automáticamente solo para imprimir, su impresora debe tener un controlador de la misma asociado. Para iniciar la asociación impresora-controlador, marque Habilitar autoconexión, seleccione Conectar automáticamente solo para imprimir y haga clic en el botón Configurar. Una vez que la asociación se haya completado, la ventana se mostrará como en el paso 2. Si la asociación impresora-controlador no finaliza a pesar de esperar unos minutos, puede efectuar la asociación manualmente. 1. En la ventana de diálogo visualizada, haga clic en el botón Configurar. 2. Se visualizará la ventana Autoconexión de impresora. 3. Marque la casilla Configurar manualmente una impresora para conexión automática, seleccione la impresora apropiada y haga clic en OK. Una vez que la asociación se haya completado, la ventana se mostrará como en el paso 2. Si la última parte del trabajo no está imprimida completamente mientras la función de autoconexión de impresora está activa, haga clic en el botón Confirmar para abrir el diálogo de supervisión de la impresora. Prorrogue el intervalo del campo Tiempo antes de desconectar una vez enviada la tarea de impresión.

Se ha habilitado la función de autoconexión de impresora.

Todas las tareas enviadas a la impresora seleccionada en el paso 1 se imprimirán automáticamente.

Es posible que algunas impresoras muestren un mensaje de error en su monitor de estado de impresora una vez imprimida una tarea. En esos casos, cierre el monitor de estado de impresora manualmente, ya que no tiene ninguna influencia sobre la impresión.

| Volver arriba