# Como usar uma impressora

Esta página expõe o modo de utilização de uma impressora USB (ou um dispositivo USB com opção de impressão) conectado a um servidor de dispositivos com SX Virtual Link.

O SX Virtual Link possui uma função que permite detectar tarefas de impressão e estabelecer / interromper directamente a ligação à impressora (ou dispositivo com a opção de impressão) quando a mesma estiver conectada ao servidor de dispositivos.

Para isso não tem de clicar o botão Conectar na janela principal do SX Virtual Link antes de realizar a impressão.

Para usar a função de conexão automática da impressora, é necessário que o driver da impressora tenha sido previamente instalado. A função conexão automática à impressora pode não estar disponível para alguns dispositivos USB com opção impressão. Nesse caso, faça a conexão ao/desconexão do dispositivo USB manualmente, clicando os botõesConectar/Desconectar no SX Virtual Link. Para utilizar a opção conexão automática à impressora é necessário que o SX Virtual Link se encontre activo. Por favor, assegure-se que o SX Virtual Link está ligado antes de enviar a ordem de impressão. Recomendamos a quem use freuqentemente a impressora, que configure o SX Virtual Link para ser activdo automaticamente logo durante a inicialização do PC. Para mais informação, consulte Configuração de opções do SX Virtual Link.

Como activar a função conexão automática à impressora:

1. Seleccione a impressora USB na janela principal do SX Virtual Link e clique o botão Propriedades . Logo que a caixa de diálogo de propriedades aparecer, clique o tabulador Conectar.

2. Marque Activar auto connect, seleccione Conectar automáticamente só para impressão e clique OK.

   Activar auto connect | Activa a função de conexão automática. Quando houver marcação, uma das seguintes opções precisa igualmente de ser seleccionada.
   Conectar automaticamente este dispositivo logo que disponível | Conectar automaticamente a um dispositivo USB, quando detectado
   Conectar automaticamente só para impressão | Realiza automaticamente a conexão ao dispositivo USB e desconecta logo que a ordem de impressão tenha sido concluída. Permite-lhe aceder à impressora sem ter de se preocupar com os comandos conectar/desconectar.

   A seguinte janela aparecerá se o driver do dispositivo USB não estiver instalado no seu PC ou quando dispositivo USB nunca tenha sido conectado anteriormente ao seu PC através do SX Virtual Link. Para ativar o parâmetro Conectar automaticamente só para imprimir, é preciso associar um driver à sua impressora. Marque Ativar conexão automática, selecione Conectar automaticamente só para imprimir e clique depois o botão Configurar para iniciar a associação do driver à impressora. Depois de concluida a associação, a janela será visualizada como no ponto 2. Se a associação do driver à impressora não for concluida apesar de ter aguardado algum tempo, a associação do driver pode ser feita manualmente. 1. Desde a janela de diálogo visualizada, clique o botão Configurar. 2. A janela Conexão automática da impressora é visualizada. 3. Marque a caixa de controlo Configuração manual de uma impressora para conexão automática, selecione a impressora apropriada e clique OK. Depois de concluida a associação, a janela será visualizada como no ponto 2. Se a parte final da tarefa de impressão não tiver sido completada enquanto a função conexão automática à impressora se encontra activada, clique o botão Confirmar para abrir a caixa de controlo da impressora. Aumente o tempo de espera no campo de entradas Tempo antes de desconectar após envio da tarefa de impressão .

Com isso, a opção de conexão automática à impressora fica activada.

Todas as ordens enviadas à impressora que tenham sido seleccionadas no ponto 1 irão imprimidas automaticamente.

Pode acontecer que nalgumas impressoras surja uma mensagem de erro no monitor de operaçãoem curso após a conclusão da tarefa de impressão. Nesse caso, encerre manualmente a janela de controlo da operação em curso da impressora, dado que isso não vai afectar a impressão.

| Para cima