# SX Virtual Link und die Taskleiste

Auf dieser Seite finden Sie Erläuterungen zur Steuerung von SX Virtual Link über die Taskleiste und zu den in der Taskleiste angezeigten Sprechblasen.

1. Steuern von SX Virtual Link über die Taskleiste

2. Sprechblasen

## 1. Steuern von SX Virtual Link über die Taskleiste

Klicken Sie in der Taskleiste mit der rechten Maustaste auf , um das folgende Menü von SX Virtual Link anzuzeigen:

Zur Steuerung der USB-Geräte dienen die folgenden Schaltflächen:

| Verbinden | Dient zur Herstellung der Verbindung mit dem ausgewählten USB-Gerät.
Trennen | Dient zur Trennung der Verbindung mit dem ausgewählten USB-Gerät.
Verwendung anfordern | Bittet den Benutzer, der gegenwärtig das von Ihnen in der USB-Geräteliste ausgewählte USB-Gerät verwendet, seine Verbindung zu dem Gerät zu trennen. Einzelheiten über die Anforderung der Verwendung finden Sie unter Trennung von Geräteverbindungen anfordern.
Eigenschaften | Dient zur Anzeige des Eigenschaften-Fensters des ausgewählten USB-Gerätes. Einzelheiten über die Eigenschaften von USB-Geräten finden Sie unter Betriebseinstellungen für USB-Geräte.

| Wiederherstellen | Dient zur Wiederherstellung der Standardgröße von SX Virtual Link.
Minimieren | Dient zur Minimierung von SX Virtual Link.
Optionen | Öffnet den Optionen-Dialog. Hier sind alle optionalen Einstellungen zugänglich.
Hilfe | Öffnet diese Online-Hilfe.
Info zu SX Virtual Link | Zeigt die Version von SX Virtual Link an.
Beenden | Dient zum Schließen von SX Virtual Link.

## 2. Sprechblasen

Die in der Taskleiste angezeigten Sprechblasen haben folgende Bedeutung:

| Die Stromversorgung für das USB-Gerät ist unzureichend.
| Die Verbindung zum USB-Gerät wurde fehlerbedingt getrennt.

Die Sprechblasen können durch Konfigurieren der Optionale Einstellungen in SX Virtual Link ausgeblendet werden.

| Zurück zum Seitenanfang