# Paramètres opérationnels périphérique USB

Cette page explique les paramètres opérationnels pouvant être configurés pour chaque périphérique USB connecté à un serveur de périphérique.

1. Changer le nom du périphérique USB affiché dans la fenêtre principale de SX Virtual Link

2. Connexion automatique à un périphérique USB lorsqu'il est détecté

3. Reconnexion automatique d'un périphérique USB lorsqu'il a été déconnecté de manière anormale

4. Démarrage automatique d'une application désignée lorsqu'un périphérique USB est connecté

5. Déconnexion automatique d'un périphérique USB lorsqu'une demande de déconnexion est reçue

6. A propos de la boîte de dialogue des propriétés du périphérique USB

## 1. Changer le nom du périphérique USB affiché dans la fenêtre principale de SX Virtual Link

Le nom par défaut original du périphérique USB est affiché dans la liste des périphériques USB dans la fenêtre principale de SX Virtual Link.

Le nom du périphérique USB peut être changé dans l'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés.
Pour plus de détails sur les Propriétés, reportez-vous à 6. A propos de la boîte de dialogue des propriétés du périphérique USB.

Même si le nom du périphérique est modifié, le nom enregistré à l'origine pour le périphérique n'est pas changé. Cette modification ne prend ainsi effet que pour l'ordinateur où elle a été effectuée et non pour les autres ordinateurs.

## 2. Connexion automatique à un périphérique USB lorsqu'il est détecté

SX Virtual Link vous permet une connexion automatique à un périphérique USB lorsqu'il est détecté.
Si vous êtes la seule personne à utiliser un périphérique USB spécifique, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de connexion automatique au périphérique USB sans devoir cliquer sur le bouton Connecter dans la fenêtre principale de SX Virtual Link.

La fonctionnalité de connexion automatique peut être activée depuis l'onglet Connexion de la boîte de dialogue des propriétés.
Pour plus de détails sur les Propriétés, reportez-vous à 6. A propos de la boîte de dialogue des propriétés du périphérique USB.

Si vous souhaitez connecter tous les périphériques USB automatiquement, Cochez la case Connecter automatiquement tous les périphériques USB nouvellement décelés dans la boîte de dialogue des options de SX Virtual Link. Pour plus de détails, reportez-vous à Paramètres SX Virtual Link optionnels.

## 3. Reconnexion automatique d'un périphérique USB lorsqu'il a été déconnecté de manière anormale

SX Virtual Link peut automatiquement reconnecter un périphérique USB lorsque la connexion entre le périphérique et l'ordinateur a été interrompue à la suite d'une erreur de communication.

L'option de reconnexion automatique de périphériques USB anormalement déconnectés peut être activée dans l'onglet Connexion de la boîte de dialogue des propriétés.
Pour plus de détails sur les Propriétés, reportez-vous à 6. A propos de la boîte de dialogue des propriétés du périphérique USB.

Le paramètre de reconnexion automatique prendra effet la prochaine fois que vous connecterez le périphérique USB.

La reconnexion automatique peut ne pas fonctionner correctement en fonction de l'état du périphérique et de l'ordinateur au moment de l'erreur. Dans un tel cas, redémarrez l'ordinateur, le périphérique USB et le serveur de périphérique. Cette option ne sert qu'à des fins de récupération en cas d'erreur. Ne débranchez pas intentionnellement le périphérique USB lorsqu'il est connecté à votre ordinateur via SX Virtual Link.

## 4. Démarrage automatique d'une application désignée lorsqu'un périphérique USB est connecté

SX Virtual Link dispose d'une fonctionnalité vous permettant de démarrer automatiquement une application lorsqu'un périphérique USB est connecté à votre ordinateur.
La fonctionnalité de démarrage automatique d'une application peut s'effectuer en enregistrant l'application que vous souhaitez utiliser avec un périphérique USB spécifique (comme un scanner, un lecteur multimédia, une unité de stockage, etc.). Une fois l'application déclarée, elle va démarrer automatiquement lorsque le périphérique est connecté à votre ordinateur via SX Virtual Link. Vous n'avez pas ainsi à intervenir manuellement pour démarrer l'application.

La fonctionnalité de démarrage automatique d'application peut être activée dans l'onglet Connexion de la boîte de dialogue des propriétés.
Pour plus de détails sur les Propriétés, reportez-vous à 6. A propos de la boîte de dialogue des propriétés du périphérique USB.

La fonctionnalité de démarrage automatique prendra effet à la prochaine connexion au périphérique USB.

## 5. Déconnexion automatique d'un périphérique USB lorsqu'une demande de déconnexion est reçue

SX Virtual Link peut automatiquement déconnecter d'un périphérique USB lorsqu'une demande de déconnexion est reçue.

Le paramètre de déconnexion automatique peut être activé à partir de l'onglet déconnection de la boîte de dialogue des propriétés.
Pour plus de détails sur les Propriétés, reportez-vous à 6. A propos de la boîte de dialogue des propriétés du périphérique USB.

## 6. A propos de la boîte de dialogue des propriétés du périphérique USB

Les paramètres opérationnels mentionnés ci-dessus sont disponibles dans la boîte de dialogue des propriétés de chaque périphérique USB.

Comment ouvrir et utiliser la boîte de dialogue des propriétés :

1. Sélectionnez le périphérique USB dans la fenêtre principale de SX Virtual Link et cliquez sur le bouton Propriétés.

2. L'onglet Général est affiché. L'onglet Général vous pouvez changer le nom du périphérique USB affiché dans la fenêtre principale de SX Virtual Link.

   Nom | Change le nom du périphérique USB affiché dans la fenêtre principale de SX Virtual Link. Pour plus de détails, reportez-vous à 1. Changer le nom du périphérique USB affiché dans la fenêtre principale de SX Virtual Link.
   Propriétés serveur de périphérique | Ouvre la page Web du serveur de périphérique. Différents paramétrages sont disponibles sur la page Web. Pour plus de détails, consultez le manuel de l'utilisateur.

3. Si vous cliquez sur l'onglet Connexion vous pouvez configurer les paramètres ci-dessous.

   Connexion automatique de ce périphérique lorsqu'il est disponible | Connexion automatique lorsqu'un périphérique USB est détecté avec cette option activée. Pour plus de détails, reportez-vous à 2. Connexion automatique à un périphérique USB lorsqu'il est détecté.
   Lorsqu'une erreur se produit en cours de connexion, reconnexion automatique | Reconnexion automatique lorsque la connexion entre le périphérique et l'ordinateur a été interrompue à la suite d'une erreur de communication. Pour plus de détails, reportez-vous à 3. Reconnexion automatique d'un périphérique USB lorsqu'il a été déconnecté de manière anormale.
   Démarrer l'application indiquée à la connexion | Démarrage automatique de l'application désignée lorsque le périphérique USB est connecté à l'ordinateur via SX Virtual Link. Si vous cochez la case Déconnexion automatique lorsque l'application est fermée le périphérique USB va de même être fermé de manière automatique lorsque l'application est fermée. Pour plus de détails, reportez-vous à 4. Démarrage automatique d'une application désignée lorsqu'un périphérique USB est connecté.

4. Un clic sur l'onglet Déconnexion permet de configurer les paramètres de déconnexion automatique.

   Permettre la déconnexion automatique lorsqu'une demande d’utilisation est reçue | Déconnexion automatique d'un périphérique USB lorsqu'une demande de déconnexion est reçue. Pour plus de détails, voir 5. Déconnexion automatique d'un périphérique USB lorsqu'une demande de déconnexion est reçue. * Si cette option est activée, le périphérique USB va être déconnecté même lorsqu'une demande d’utilisation est reçue.
   Délai d'attente de déconnexion automatique | Attend un certain temps avant la déconnexion d'un périphérique USB quand Permettre la déconnexion automatique lorsqu'une demande d'utilisation est reçue est activé.

5. Si vous cliquez sur l'onglet Sécurité, vous pouvez configurer les paramètres de sécurité pour utiliser le périphérique USB.

   Spécifier le mot de passe de connexion USB | Définissez le mot de passe à saisir lorsque le périphérique USB est connecté. Si ce paramètre est activé, le mot de passe sera automatiquement saisi lorsque le périphérique USB est connecté. Si le serveur du périphérique ne prend pas en charge la fonction de mot de passe de connexion USB, ce champ est grisé.
   Mot de passe | Saisissez le mot de passe. Si le serveur du périphérique ne prend pas en charge la fonction de mot de passe de connexion USB, ce champ est grisé.
   Activer le chiffrement des données pour le périphérique USB | Active le chiffrement pour la communication du périphérique USB. Si le serveur du périphérique ne prend pas en charge le chiffrement, ce champ est grisé.

   L'onglet Sécurité s'affiche uniquement si le serveur du périphérique prend en charge le mot de passe de connexion USB et le chiffrement. Si ces fonctions ne sont pas prises en charge, les paramètres correspondants seront grisés.

6. Lorsque la configuration est terminée, cliquez sur OK.

| Haut de page