# SX Virtual Link et la Barre des tâches

Cette page explique comment contrôler SX Virtual Link depuis la Barre des tâches et commente les boîtes de message affichées dans la Barre des tâches.

1. Contrôler SX Virtual Link depuis la Barre des tâches

2. Boîtes de message

## 1. Contrôler SX Virtual Link depuis la Barre des tâches

Effectuez un click droit dans la Barre des tâches pour afficher le menu SX Virtual Link comme indiqué ci-dessous.

Les boutons suivants sont utilisés pour contrôler les périphériques USB.

| Connexion | Connecte le périphérique USB sélectionné.
Déconnexion | Déconnecte le périphérique USB sélectionné.
Demande d'utilisation | Demande à l'utilisateur utilisant actuellement le périphérique USB que vous souhaitez utiliser de se déconnecter. Pour plus de détails sur la demande d'utilisation, reportez-vous à Comment demander une déconnexion.
Propriétés | Affiche la fenêtre des propriétés du périphérique USB sélectionné. Pour plus de détails sur les propriétés d'un périphérique USB, reportez-vous à Paramètres opérationnels périphérique USB.

| Restaurer | Restaure la fenêtre SX Virtual Link à sa taille d'origine.
Réduire | Réduit la fenêtre SX Virtual Link.
Options | Ouvre la boîte de dialogue des options. Chaque paramètre optionnel est disponible.
Aide | Ouvre l'aide en ligne.
À propos de SX Virtual Link | Affiche la version de SX Virtual Link.
Quitter | Ferme SX Virtual Link.

## 2. Boîtes de message

Les boîtes de message qui surgissent de la Barre des tâches ont les significations suivantes :

| L'alimentation du périphérique USB est insuffisante.
| Le périphérique USB a été déconnecté de manière anormale.

Les boîtes de message peuvent être masquées en configurant les Paramètres SX Virtual optionnels.

| Haut de page