# 主窗口和菜单

此页介绍 SX Virtual Link的主要菜单及窗口。

1. 主窗口和按钮

2. 设备服务器图标

3. USB 设备图标

4. 状态图标

5. 右击菜单

## 1. 主窗口和按钮

SX Virtual Link具有以下两种显示画面。通过点击 ，可进行画面切换。

SX Virtual Link结束时会记住最后一次使用的画面，当再启动时，显示最后记住的画面。

设备服务器显示画面（初始画面）

本画面可以显示网络中的设备服务器以及其所连接的USB设备。

显示USB设备画面

仅仅显示网络中的USB设备服务器所连接的USB设备。

以下的按钮用来控制USB设备。

| 连接按钮 | 把您的电脑与您在USB设备列表中选择的USB设备连接。 您也可以通过双击列表中的USB设备进行连接。 如果为NAS设备，可以映射为网络驱动器。
| 断开按钮 | 断开您的电脑与在USB设备列表中选择的USB设备。 您也可以通过双击列表中的USB设备断开与USB设备的连接。
| 属性按钮 | 显示您在USB设备列表中选择的USB设备的属性。 USB 设备的具体属性, 参照 USB 设备选项设置。
| 请求使用按钮 | 在USB设备列表中选择对应的USB设备，通过向当前正在使用的用户发送远程信息，请求其断开让你使用。 具体请求用法，参照 如何请 求断开连接。

USB设备的列表的顶部标题，可以通过选项设置进行修改。详细资料，参照 SX Virtual Link 选项设置。
同样，如果您点击顶部标题，USB设备的顺序就会按照您所点击的标题进行排序。

以下按钮用来显示SX Virtual Link 选项设置或窗口。

| 刷新按钮 | 刷新在USB设备列表中的所有设备。
| 切换视图按钮 | USB设备显示画面和设备服务器显示画面之间进行切换。 在设备服务器模式，USB设备会显示在所连接的设备服务器下面。
| 选项按钮 | 显示 SX Virtual Link 选项设置窗口。 在选项设置该窗口的具体设置，参照 SX Virtual Link 选项设置。
| 帮助按钮 | 显示以下窗口或网站 SX Virtual Link 在线帮助 客户支持网站 公司网站 (首页) 版本信息

## 2.设备服务器图标

SX Virtual Link可以用图标的方式显示设备服务器的种类（仅对设备服务器显示画面有效）。

## 3. USB 设备图标

SX Virtual Link 对每个USB设备使用不同的图标，如下所示：;

| 有打印功能的多功能设备
| 单纯打印机
| 成像设备 (扫描仪)
| 存储设备 (硬盘，USB 存储器，等等)
| 音频设备
| 人机交互类设备 (鼠标，键盘，等等)
| 视频设备 (同步设备，网络照相机，等等)
| 显示设备
| 作为NAS工作的存储设备
| 其他设备

## 4. 状态图标

SX Virtual Link用以下图标来显示连接到设备服务器的USB设备的状态。

| USB 设备是可用的。
| USB 设备已经连接到您的PC。
| USB 设备正在被其他人使用。
| 更新设备状态。
| USB 设备或USB设备服务器已经关闭，或者USB设备没有连接到设备服务器。
| 没有找到USB 设备。

## 5. 右击菜单

对于显示画面的图标单击鼠标的右键，出现如下菜单，这里进行说明。

选中设备服务器，单击鼠标右键出现如下菜单

| 全部连接 | 连接该设备服务器的所有USB设备
全部断开 | 断开该设备服务器的所有USB设备
显示网页 | 显示该设备服务器的网页
刷新 | 重新搜索网络中的设备服务器和所连接的USB设备。

当USB 设备列中右击USB设备，会如以下菜单所示：

| 连接 | 连接到已选的USB设备。
断开 | 断开与已选USB设备的连接。
请求使用 | 请求正在使用您在USB设备列表中选择的USB设备的用户断开链接。 具体请求方法，参照 如何请 求断开连接。
属性 | 显示已选的USB设备的属性窗口。 USB 设备的具体属性，参照 USB 设备选项设置。
刷新 | 刷新在USB 设备列表中的USB设备。

| 返回页首