# Fenêtre principale et Menu

Cette page commente la fenêtre principale et le menu de SX Virtual Link.

1. Fenêtre principale et boutons

2. Icônes des serveurs de périphérique

3. Icônes périphérique USB

4. Icônes d'état

5. Menu contextuel

## 1. Fenêtre principale et boutons

SX Virtual Link dispose des 2 modes d'affichage suivants. Pour changer de mode d'affichage, cliquez sur le bouton dans la fenêtre principale.

Le mode d'affichage actuel est enregistré lorsque vous quittez SX Virtual Link. Le même mode d'affichage sera utilisé au prochain démarrage de SX Virtual Link.

Mode d'affichage serveur de périphérique (par défaut)

En mode d'affichage serveur de périphérique, les serveurs de périphérique du réseau et les périphériques USB connectés à ces serveurs sont affichés dans une liste.

Mode d'affichage périphérique USB

En mode d'affichage périphérique USB, seuls les périphériques USB connectés à un serveur de périphérique sur un réseau sont affichés dans une liste.

Les boutons suivants sont utilisés pour contrôler les périphériques USB.

| Bouton de connexion | Pour connecter votre ordinateur au périphérique USB que vous avez sélectionné dans la liste des périphériques USB. Vous pouvez également vous connecter au périphérique USB en effectuant un double clic dessus dans la liste. Si le périphérique USB exécute un NAS, il peut être mappé en tant que lecteur réseau.
| Bouton de déconnexion | Pour déconnecter votre ordinateur du périphérique USB que vous avez sélectionné dans la liste des périphériques USB. Vous pouvez également vous déconnecter du périphérique USB en effectuant un double clic dessus dans la liste.
| Bouton propriétés | Affiche les propriétés du périphérique USB que vous avez sélectionné dans la liste des périphériques USB. Pour plus de détails sur les propriétés d'un périphérique USB, reportez-vous à Paramètres opérationnels périphérique USB.
| Bouton demande d'utilisation | Demande à l'utilisateur utilisant actuellement le périphérique USB que vous avez sélectionné dans la liste de se déconnecter en lui envoyant un message à distance. Pour plus de détails sur le message de demande de déconnexion, reportez-vous à Comment demander une déconnexion.

En mode d'affichage périphérique USB, les entêtes de colonne en haut de la liste peuvent être modifiés par des paramètres d'affichage optionnels. Pour plus de détails, reportez-vous à Paramètres SX Virtual Link optionnels.
Si vous cliquez sur l'entête d'une colonne, les périphériques USB sont d'autre part triés en fonction de la colonne sur laquelle vous avez cliqué.

Les boutons suivants sont utilisés pour afficher les paramètres optionnels de SX Virtual Link ou les fenêtres d'information générale.

| Bouton rafraîchir | Rafraîchit l'état de tous les périphériques USB de la liste.
| Bouton de mode d’affichage | Bascule entre le mode d’affichage périphérique USB et l’affichage serveur de périphérique.
| Bouton options | Affiche la fenêtre des paramètres optionnels de SX Virtual Link. Pour plus de détails sur la fenêtre des paramètres optionnels, reportez-vous à Paramètres SX Virtual Link optionnels.
| Bouton aide | Affiche les fenêtres suivantes ou les sites Web : Aide en ligne SX Virtual Link Site Web du Support client Page d'accueil du site de la société Version

## 2. Icônes des serveurs de périphérique

SX Virtual Link utilise une icône différente pour chaque serveur de périphérique (uniquement en mode d'affichage serveur de périphérique).

## 3. Icônes périphérique USB

SX Virtual Link utilise une icône différente pour chaque périphérique USB comme indiqué ci-dessous :

| Périphériques multifonctions avec fonction imprimante
| Imprimantes à fonction unique
| Périphériques d'imagerie (scanners)
| Périphériques de stockage (disques durs, clé USB, etc.)
| Périphériques audio
| Périphériques d'interface (souris, claviers, etc.)
| Périphériques vidéo (périphériques isochrones, webcam, etc.)
| Périphériques d'affichage
| Périphériques de stockage (NAS)
| Autres périphériques

## 4. Icônes d'état

SX Virtual Link utilise les icônes suivantes pour afficher l'état des périphériques USB connectés à un serveur de périphérique :

| Le périphérique USB est disponible.
| Le périphérique USB est connecté à votre ordinateur.
| Le périphérique USB est en cours d'utilisation par quelqu'un d'autre.
| Mise à jour de l'état du périphérique USB.
| Le périphérique USB ou le serveur de périphérique USB est éteint ou le périphérique USB n'est pas connecté au serveur de périphérique.
| Le serveur de périphérique USB n'est pas détecté.

## 5. Menu contextuel

Le menu contextuel de clic droit est expliqué ci-dessous :

Un clic droit sur un serveur de périphérique dans la liste affiche le menu suivant :

| Se connecter à tous | Connexion à tous les périphériques USB branchés sur le serveur de périphérique sélectionné.
Se déconnecter de tous | Déconnexion de tous les périphériques USB branchés sur le serveur de périphérique sélectionné.
Afficher la page Web | Ouvre la page Web du serveur de périphérique sélectionné.
Rafraîchir | Rafraîchit la liste des serveurs de périphérique dans la fenêtre principale.

Un clic droit sur un périphérique USB dans la liste affiche le menu suivant :

| Connexion | Connecte le périphérique USB sélectionné.
Déconnexion | Déconnecte le périphérique USB sélectionné.
Demande d'utilisation | Demande à l'utilisateur qui utilise actuellement le périphérique USB que vous avez sélectionné dans la liste des périphériques USB de se déconnecter. Pour plus de détails sur le message de demande de déconnexion, reportez-vous à Comment demander une déconnexion.
Propriétés | Affiche la fenêtre des propriétés du périphérique USB sélectionné. Pour plus de détails sur les propriétés d'un périphérique USB, reportez-vous à Paramètres opérationnels périphérique USB.
Rafraîchir | Rafraîchit la liste des périphériques USB dans la fenêtre principale.

| Haut de page